2.5.5. Uzupełnienie struktury graficznej budynku o dane kondygnacji wprowadzonej tabelarycznie<br>

### 2.5.5. Uzupełnienie struktury graficznej budynku o dane kondygnacji wprowadzonej tabelarycznie

W tym rozdziale zostanie przedstawione wprowadzenie w sposób tabelaryczny danych kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Będzie to nieogrzewany poziom piwnic.

¨ Aby to uczynić należy wykonać następujące czynności:

1. W graficznej strukturze budynku należy wybrać zerowy poziom kondygnacji, poprzez kliknięcie na poziom znajdujący się na szczycie drzewka struktury. Przez użycie prawego klawisza myszy zostanie wywołane menu podręczne, z którego należy wybrać polecenie „Dodaj kondygnację w miejscu zaznaczenia”. Wywołanie tego polecenia powoduje wstawienie nowej kondygnacji poniżej zaznaczonej (w drzewie struktury pojawi się ona powyżej zaznaczonej). Polecenie to możemy również wywołać klawiszem Ins.

2. Klikając lewym klawiszem myszy na nowo wprowadzony poziom struktury budynku, zaznaczamy go i możemy przejść do edycji danych kondygnacji. Program automatycznie przypisuje w polu „Nazwa” kolejny, występujący w strukturze budynku numer kondygnacji. Można uzupełnić pole „Opis” wpisując tutaj komentarz do nazwy np. „Piwnica”. Zmiany dotyczące nazwy i opisu są na bieżąco rejestrowane w drzewku struktury budynku.

3. Kolejne pole dotyczy typu kondygnacji. Tutaj jest jedynie dostępny typ „Parter” , co nie jest adekwatne do typu zaznaczonego poziomu budynku. Ponieważ wybranie typu „Parter”, powoduje przypisanie kondygnacji znajdującej się poniżej, typu „Piwnica”, dlatego należy przejść na wyższy poziom kondygnacji i tutaj w oknie edycji, w polu „Typ” wybrać – „Parter”. Taki wybór powoduje, że kondygnacji znajdującej się poniżej jest przypisany typ – „Piwnica”.

4. Pola dotyczące pionowej struktury budynku są uzupełnione wartościami predefiniowanymi w programie. Należą do nich: rzędna podłogi, wysokość kondygnacji w osiach, grubość stropu oraz rzędna parapetu. Zakładamy, że dane te odpowiadają założeniom projektowym i zostawiamy bez zmiany. Pozostawiono nie uzupełnione pole „dwg” – domyślna szerokość wnęki grzejnika. Nie zaznaczamy pola „Kondygnacja odniesienia”.

Ponieważ program zakłada automatycznie na każdej kondygnacji mieszkanie „Domyślne”, wprowadzimy tutaj nieogrzewane pomieszczenie piwnic. Pozostawiamy dane mieszkania bez zmian, nie uzupełniając pola „Opis”, jak również nie zmieniając nazwy mieszkania.

Jeżeli została wybrana opcja obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii dla budynku, należy również uzupełnić pola dotyczące średniej liczby osób w mieszkaniu, zysków od urządzeń elektrycznych, zysków od gotowania oraz od oświetlenia. Jeżeli w mieszkaniu występują dzieci należy zaznaczyć pole „Mieszkanie z dziećmi”.

5. Zaznaczając poziom mieszkania należy skorzystać z prawego klawisza myszy i wybrać polecenie ”Dodaj pomieszczenie (Ctrl+F7)”. Pomieszczenie można także wprowadzić, korzystając z przycisku znajdującego się pomiędzy oknami danych projektu i struktury budynku.

6. Nowo wprowadzone pomieszczenie ma automatycznie przypisaną nazwę 001. Nazwa pomieszczenia odpowiada zadeklarowanemu w „Danych ogólnych” wzorcowi nazw.

7. Zaznaczając pomieszczenie o numerze 001, wywołamy okno edycji danych pomieszczenia.

8. W polu edycji danych pomieszczenia należy odznaczyć pole „Pomieszczenie ogrzewane”, co oznacza, że temperatura w pomieszczeniu nieogrzewanym będzie obliczana na podstawie bilansu ciepła.

9. Na początku należy uzupełnić dane w tabeli przegród pomieszczenia. W kolumnach tabeli przegród należy wywołać nazwy zdefiniowanych przegród z rozwijalnej listy, a także uzupełnić wymiary przegród.

10. Powierzchnię przegrody poziomej, możemy uzupełnić korzystając z funkcji przypisanej do klawisza F9. Jest to bardzo wygodna funkcja, automatycznie przełączająca do programu Instal-therm, na funkcję „Wstawianie (pomiar powierzchni)”, gdzie należy przejść na odpowiedni arkusz roboczy i zmierzyć wymiary powierzchni wg wymaganych normatywnie wymiarów. Kliknięciem na prawy klawisz myszy automatycznie przechodzi się do programu Instal-OZC. Pole powierzchni zostaje uzupełnione obliczoną powierzchnią.

11. Przegrodę taką jak strop wewnętrzny, który rozdziela kondygnacje tabelaryczne i graficzne, należy wprowadzić przechodząc na poziom graficznej kondygnacji, położonej nad opisaną tabelarycznie. Poprawne „połączenie” kondygnacji nieogrzewanej i ogrzewanej jest konieczne dla poprawnego obliczenia temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych i strat ciepła pomieszczeń ogrzewanych. Ten etap wprowadzania danych jest przedstawiony w rozdziale 2.5.6.

12. Po uzupełnieniu tabeli przegród, należy przejść do uzupełnienia pozostałych danych pomieszczenia, znajdujących się w górnej części okna edycji. Do edycji pozostała powierzchnia pomieszczenia w świetle „As” oraz typ wentylacji pomieszczenia.

Ponieważ w pomieszczeniu piwnic występuje podłoga na gruncie oraz ściany zewnętrzne, należy uzupełnić w danych ogólnych pomieszczenia pole „Opg – obwód podłogi na gruncie”, pole „B – wymiar charakterystyczny podłogi” jest uzupełniony automatycznie na podstawie wprowadzonej wartości obwodu podłogi na gruncie oraz powierzchni podłogi na gruncie. Ponieważ nie wybraliśmy w „Danych ogólnych” szczegółowej metody obliczeń strat ciepła do gruntu, nie jest wyświetlone pole „Ssz – grubość ścian zewnętrznych. Więcej informacji na temat metody obliczeń cieplnych w programie zawiera Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

Jeżeli została wybrana opcja obliczeń czasowego obniżenia temperatury w oparciu o dane zadeklarowane w pomieszczeniu, należy zaznaczyć to pole i uzupełnić edycyjne pola. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.3.1

Ponieważ pomieszczenie nieogrzewane nie jest wentylowane, w polu „Typ pomieszczenia” należy wybrać „Inne” i zadeklarować zerowy strumień powietrza wentylacyjnego w polu „Vwyw – strumień powietrza wywiewanego”.

13. Wartość pola „As”, można uzupełnić korzystając z opisanej funkcji wywoływanej za pomocą klawisza F9 mierząc powierzchnię pomieszczenia wg wymiarów w świetle.

14. W przypadku zaznaczenia opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło, należy przypisać pomieszczenia ogrzewane do wybranej strefy cieplnej. Program automatycznie przypisuje pomieszczenia do miejsca „Spoza stref”. Uzupełnianie i wprowadzanie stref cieplnych zostało opisane w rozdziale 2.8.