7.8. Określanie makrodefinicji<br>

## 7.8. Określanie makrodefinicji

Makrodefinicje realizują podobne funkcje jak wpisywanie deklaracji elementów niewidocznych na rysunku rzutu w polu „Opory różne”. Ułatwiają one jednak wykonywanie tej czynności, ponieważ stanowią gotowe zestawy często stosowanych elementów. Jednorazowa deklaracja makrodefinicji umożliwia wielokrotne jej zastosowanie w różnych odcinkach instalacji. W zestawie „makro” mogą znajdować się zarówno „gotowe” opory deklarowane przez podanie wartości dzeta/Kv/Opór, jak również wybrane z katalogów producentów rur elementy.

Z uwagi na automatyczne dobieranie złączek i kształtek przez program na podstawie informacji graficznych odczytywanych z rysunku, sugeruje się wykorzystywanie makr tylko w szczególnych przypadkach (np. gdy występują w projekcie zestawy elementów, których program nie jest w stanie odczytać z rysunku).

Makrodefinicje określa się w specjalnym oknie w sposób bardzo podobny jak wpisuje się opory miejscowe (patrz rozdział 4.8.4).

Aby stworzyć nową makrodefinicję lub edytować istniejącą należy wybrać kombinację klawiszy (Ctrl+M) lub wybrać z okna deklaracji oporów różnych przycisk .

W górnej części okna po otwarciu rozwijalnego pola „Makro” widoczna jest lista makr zadeklarowanych w projekcie. Po wybraniu w liście konkretnego makra można w dolnej części modyfikować jego zawartość poprzez usuwanie lub dodawanie oporów za pomocą strzałek z okna „Elementy makra” do okna „Wybrane opory”. Za pomocą przycisków w prawej górnej części można edytować nazwę, usuwać oraz tworzyć nowe makra.

Po utworzeniu nowego makra w otwartym oknie „Nowe makro” wpisujemy charakterystyczną nazwę, wybieramy numer makra, a następnie istnieje możliwość przypisania katalogu do makra z katalogów wczytanych do projektu. W dolnej części program wyświetla listę aktualnych makr.

Po zaakceptowaniu nazwy makrodefinicji i wyboru katalogu przyciskiem „OK.” nowe makro staje się aktualnie edytowanym.

W oknie „Elementy makra” będzie można wybrać z tego katalogu elementy i przenieść je do zestawu oporów edytowanego makra.

! Zawory muszą być elementami widocznymi na rysunku i nie można ich wpisywać używając makrodefinicji.

Z poziomu okna edycji makrodefinicji można również zadeklarować skróty literowe dla wybranych elementów. Więcej na temat wprowadzania skrótów literowych zawiera rozdział 4.8.3.