4.5.1. Tryb ORTO – Wstawianie elementów poziomych i pionowych<br>

### 4.5.1. Tryb ORTO – Wstawianie elementów poziomych i pionowych

Edytor graficzny wspomaga wstawianie elementów poziomych i pionowych, jeśli włączony jest tryb ortogonalny, w skrócie zwany ORTO. Tryb ten ma również zastosowanie przy rysowaniu odcinków instalacji oraz łamanych.

¨ Aby włączyć lub wyłączyć tryb ORTO należy:

- kliknąć raz na polu ORTO w prawym dolnym rogu ekranu,

albo

- przycisnąć klawisze Alt+Z.

Tryb ORTO może wspomagać także wstawianie elementów, oprócz kierunków poziomych i pionowych, pod dodatkowym kątem, którego przyrost można zadeklarować w poleceniu menu głównego ”Opcje”/”Opcje projektu”/„AUTO, ORTO, SIAT” . Kąt ten jest podawany w stopniach odchylenia od poziomu.

Przy włączonym trybie ORTO można wstawić odcinek poziomy, pionowy lub skośny. Wpisanie wartości kąta w tabeli danych dla wstawianego odcinka pozwala na jego ułożenie tylko pod zadeklarowanym kątem. Dzięki temu łatwo zachować równoległość odcinków bez precyzyjnego operowania myszką.

Tryb ten znajduje zastosowanie zarówno przy edycji pomieszczeń z elementów typu „Ściana”, jak też przy edycji działek / przyłączy. Elementy te najczęściej należy umieszczać pionowo lub poziomo. Tryb ten ma również zastosowanie przy „ręcznym” rysowaniu pętli o.p obrazujących układ przewodów w ramach PG.

Przy włączonym trybie ORTO nie ma możliwości wstawienia np. ściany pod dowolnym kątem np. lekko ukośnie. Można wstawić ścianę albo poziomą albo pionową albo pod zadeklarowanym kątem, wówczas gdy jest zadeklarowany w opcjach dodatkowy kąt. Dzięki temu można łatwo zachować równoległość przegród bez precyzyjnego operowania myszką.

W trybie ORTO po zdefiniowaniu dodatkowego kąta, wstawiane ściany, przyłącza lub łamane są do niego wyrównywane. Standardowo takim kątem jest 45°. Włączenie dodatkowego kąta oraz ustalenie jego wartości można wykonać w okienku „Opcji projektu”.

Tryb ortogonalny posiada w programie znacznie większe możliwości niż tylko wstawienie działek poziomych i pionowych. Oprócz swojej podstawowej funkcji umożliwia on zachowanie ułożenia działek podczas przesuwania poszczególnych elementów instalacji. Podczas przesuwania elementów instalacji program dodatkowo przesuwa punkty działek, mimo, iż nie są one zaznaczone tak, aby zachować wzajemne ułożenie poszczególnych odcinków działek. Dodatkowo deklaracja dodatkowego kąta ułatwia rysowanie działek w aksonometrii.

Zasada działania tego trybu zostanie wyjaśniona na dwóch przykładach:

- Przesunięcie grzejnika w pionie pod strop. Sytuacja wyjściowa pokazana jest na rysunku poniżej:

- Użytkownik zaznacza myszką grzejnik i przesuwa go do góry. Oto efekt, który zostanie uzyskany przy włączonym i wyłączonym trybie ORTO:

Tryb ORTO włączony Tryb ORTO wyłączony

- Należy w tym przykładzie zwrócić uwagę na to, że przy włączonym trybie ORTO program rozłączył działki, przesunął grzejnik, a następnie na nowo włączył grzejnik do pionu rozdzielając istniejące działki pionu na połowę.

- Przesunięcie grzejnika w systemie mieszkaniowym. Sytuacja wyjściowa pokazana jest na rysunku poniżej:

- Użytkownik zaznacza myszką grzejnik i przesuwa go do góry. Efekt jaki zostanie uzyskany przy włączonym i wyłączonym trybie ORTO:

Tryb ORTO włączony

Tryb ORTO wyłączony

- Należy w tym przykładzie zwrócić uwagę na to, że program nie miał konieczności rozłączania działek w obu przypadkach. Jednakże przy włączonym trybie ORTO program zadbał o jednoczesne przesuwanie sąsiedniego punktu działki tak, aby wzajemny układ działek został zachowany.

! Tryb ORTO jest również stosowany przy rysowaniu linii łamanych.