2.4.3. Uzupełnienie danych pomieszczeń<br>

### 2.4.3. Uzupełnienie danych pomieszczeń

W danych pomieszczeń należy zwrócić szczególną uwagę na wartości najważniejsze z punktu widzenia projektowanej instalacji, takie jak temperatura wewnętrzna, temperatura poniżej, rodzaj pomieszczenia implikujący maksymalne temperatury powierzchni podłogi oraz zredukowane zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia, które po uwzględnieniu udziału OP daje moc cieplną, jaka ma być pokryta przez ogrzewanie podłogowe. Ponadto dla czytelności rysunku i wyników ważne jest uzupełnienie nazw pomieszczeń.

Maksymalne temperatury powierzchni podłogi w strefie wewnętrznej i brzegowej (tppmax i tppmax SB) , określone na podstawie aktualnie wybranego rodzaju pomieszczenia należą do kluczowych ograniczeń podczas doboru parametrów projektowych ogrzewania podłogowego. W przypadku konieczności ustawienia niestandardowych wartości w tym zakresie należy w polu „Rodzaj pom.” wybrać „Inne”, a następnie w polu „„tppmax” i „tppmax SB” zmienić odpowiednio ich wartości.

! Strata ciepła pomieszczenia musi zostać zredukowana o stratę przez podłogę (przegrodę) ogrzewaną. Ta część straty zostanie zrównoważona zwiększeniem przepływu czynnika grzewczego w grzejnikach płaszczyznowych. Program Instal-OZC wyznacza automatycznie zredukowaną stratę ciepła pod warunkiem prawidłowego zaznaczenia w jego tabelach przegród grzejnych.

Należy zwrócić uwagę na poprawność rodzaju przegrody w polu „Rodzaj ściany”, w przypadku gdy w danych ogólnych został zróżnicowany domyślny odstęp powierzchni grzewczej od ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Domyślnie program rozpoznaje ścianę i automatycznie przypisuje rodzaj.