B.4. Dobór grzejników<br>

B.4. Dobór grzejników

Podstawą do doboru grzejnika jest zredukowana strata ciepła z uwzględnieniem rozdziału strat ciepła z innych pomieszczeń oraz na różne sposoby ogrzewania. Po uwzględnieniu wszystkich zadeklarowanych w danych mnożników zwiększających moc grzejnika, program dobiera grzejnik ze wskazanego katalogu.

Mnożniki zwiększające powierzchnię grzejnika są uwzględniane na podstawie zadeklarowanego typu obudowy i usytuowania grzejnika. Mnożnik uwzględniający rozbieżności pomiędzy zaprojektowaną instalacją a jej rzeczywistym wykonaniem program uwzględni, jeśli w „Danych doboru grzejników” będzie zadeklarowane jego zastosowanie. Mnożnik uwzględniający wychłodzenie wody w rurach jest przyjmowany na podstawie zadeklarowanej kondygnacji, na której znajduje się grzejnik oraz kondygnacji, na której znajduje się źródło ciepła, czyli na podstawie liczby kondygnacji jaka je dzieli.