2.4.6. Wyznaczenie temperatury zasilania<br>

### 2.4.6. Wyznaczenie temperatury zasilania

W przypadku kontynuowania obliczeń po analizie wyników diagnostyki program wyświetla okno zawierające opcje obliczeń. Pierwszą jego zakładkę stanowi wyznaczenie temperatury zasilania dla poszczególnych obwodów regulacji. Temperaturę tę można narzucić ręcznie lub naciskając przycisk skorzystać z funkcji optymalizacji, w jaką wyposażony jest program. Program dobierze taką temperaturę zasilania pętli grzewczych, dla której „jakość” ogrzewania będzie najwyższa dla największej ilości płaszczyzn grzejnych.

Pod pojęciem „jakości” ogrzewania płaszczyzny grzejnej rozumie się w programie cechę ogrzewania obejmującą ocenę dostosowania wydajności cieplnej do potrzeb, możliwości regulacji PG w obiegu regulacyjnym, zapewnienie komfortu cieplnego w ogrzewanym pomieszczeniu oraz koszty inwestycyjne. Zapewnienie tych parametrów ogrzewania w odpowiednim zakresie, deklaruje się w opcjach obliczeń na zakładce „Temperatury zasilania obiegów OP” w polu wyboru „Sposób opt. tz”.