8.3. Diagnostyka danych<br>

## 8.3. Diagnostyka danych

### 8.3.1. Sprawdzanie struktury połączeń

Korzystnie jest przed wywołaniem obliczeń i związaną z tym kompleksową diagnostyką danych dokonać w edytorze sprawdzenia struktury połączeń. Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu, czy w instalacji (sieci) nie ma nie podłączonych elementów lub też pętli (pierścieni) i innych niedozwolonych struktur. Jeśli instalacja ma błędy połączeń, program wyświetli te same błędy w okienku wyników diagnostyki pokazywanym po wywołaniu obliczeń, tak więc, wygodniej dokonać ewentualnych poprawek w tym zakresie wcześniej, przed wywołaniem obliczeń.

¨ Aby wywołać sprawdzenie struktury połączeń należy wybrać polecenie „Dane elementów / Sprawdź połączenia” (Shift+F2).

Wywołanie sprawdzania połączeń powoduje wyświetlenie okienka, które zawiera listę komunikatów na temat błędów połączeń występujących w instalacji:

Konstrukcja powyższego okienka, rodzaje ukazujących się w nim komunikatów, sposób wyszukiwania związanych z nimi elementów są identyczne jak dla okienka diagnostyki i zostały opisane poniżej. Jeżeli instalacja jest całkowicie poprawna, okienko będzie puste.

Edycja danych nie jest możliwa, gdy widoczne jest okienko diagnostyki połączeń – trzeba je zamknąć naciskając przycisk „OK.” Nie oznacza to utracenia informacji o błędach, gdyż zostaną one uwidocznione na liście błędów edytora graficznego.