3.2.2. Dane tabelaryczne i dane graficzne<br>

### 3.2.2. Dane tabelaryczne i dane graficzne

Mianem danych tabelarycznych określamy dane wprowadzone w edytorze programu Instal-OZC, który pracuje wyłącznie na tabelach danych, oraz niektóre dane wprowadzane nie poprzez rysunek w Instal-therm. Dane graficzne zaś są to dane wprowadzone w postaci rysunków (rzutów kondygnacji) w edytorze graficznym programu Instal-therm, które są po wczytaniu do Instal-OZC interpretowane w formie tabel, jednak w dużym zakresie możliwość ich modyfikacji w tabelach jest zablokowana – można to zrobić jedynie w edytorze graficznym.

W takim ujęciu wymienione wyżej dane budynku można zakwalifikować następująco:

- definicje przegród są wprowadzane wyłącznie tabelarycznie. Można jednak po ich zdefiniowaniu zapisać plik, wczytać go do Instal-therm i w edytorze graficznym przypisać przegrodom tworzącym rzut kondygnacji definicje określające ich konstrukcje i wartości „U”

- przegrody mogą być zarówno graficzne, jak i tabelaryczne,

- pomieszczenia mogą być wprowadzone zarówno graficznie, jak i tabelarycznie. Pomieszczenie graficzne powstaje na rzucie przez narysowanie zamkniętej struktury przegród graficznych. Od góry i z dołu można je zamknąć przegrodami – stropami – zarówno graficznymi, jak i tabelarycznymi (dopisanymi w tabelach Instal-OZC). Pomieszczenia tabelaryczne definiowane są wyłącznie przez przegrody tabelaryczne.

- mieszkania i strefy cieplne, jako umowne grupy pomieszczeń, nie podlegają niniejszej kwalifikacji. Można je w uproszczeniu uznać za obiekty tabelaryczne, ponieważ przypisania pomieszczeń do mieszkań i stref cieplnych dokonujemy w edytorze Instal-OZC.

- kondygnacje mogą być zarówno graficzne (odpowiadają im arkusze rzutów w Instal-therm), jak i tabelaryczne. Kondygnacja graficzna może zawierać (dopisane w Instal-OZC) pomieszczenia tabelaryczne, jednak zaciemnia to strukturę danych i powinno być stosowane wyłącznie w razie braku innych możliwości (np. strata ciepła do nieogrzewanego pomieszczenia należącego do przyległego budynku, nieopisanego graficznie, którego temperaturę chcemy wyznaczyć z bilansu). Kondygnacja tabelaryczna zawiera oczywiście tylko pomieszczenia tabelaryczne, przykładem może być piwnica, dla której nie tworzymy arkusza rzutu.

Niezależnie od charakteru kondygnacji, całościowa informacja o pionowej strukturze budynku (rzędnych i wysokościach kondygnacji, grubości stropów) wprowadzana jest wyłącznie w sposób tabelaryczny, ujednolicony i dostępny w obu aplikacjach.

Ponadto, ponieważ w programie Instal-OZC istnieje możliwość doboru grzejników, należy zaznaczyć, iż grzejniki te mają status tabelarycznych, to znaczy nie są widziane przez edytor graficzny Instal-therm i nie wchodzą do obliczeń hydraulicznych instalacji. Przewiduje się, że ta opcja ulegnie zmianie i grzejniki dobrane wstępnie w Instal-OZC po wczytaniu do programu Instal-therm będą służyły do projektowania instalacji grzewczej w budynku. Dobór grzejników w Instal-OZC ma charakter orientacyjny i służy rozplanowaniu umieszczenia grzejników graficznych na rzutach.