9.5.2. Ogrzewania płaszczyznowe – niezadowalające wyniki hydrauliczne<br>

### 9.5.2. Ogrzewania płaszczyznowe – niezadowalające wyniki hydrauliczne

! Komunikaty o błędach dotyczących przekroczenia maksymalnej straty ciśnienia, przepływu i długości rury zawierają sugestie dotyczące wymaganego podziału PG na części, pozwalającego usunąć przyczynę błędu. Nie oznacza to, że podziały te są konieczne – komunikaty należy rozumieć jako: „jeśli nie zostaną wprowadzone inne zmiany, konieczny będzie podział danej PG na X części”. Często bowiem o wiele lepszym rozwiązaniem jest usunięcie tych błędów w inny sposób, szczególnie jeśli sugerowany przez program podział prowadzi do powstania bardzo wielu nowych PG.

¨ W celu zredukowania przepływów i strat ciśnienia można wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć minimalną różnicę temperatur w danych obwodów regulacji lub indywidualnie dla określonych PG. Uzyskanie małych różnic temperatur czynnika (poniżej 5K) wymaga zastosowania dużych prędkości przepływu. Ponieważ strata ciśnienia rośnie wraz ze wzrostem przepływu w sposób kwadratowy, niewielka zmiana w zakresie wynikowej różnicy temperatur może bardzo znacząco wpłynąć na stratę ciśnienia,

- nieznacznie podnieść temperaturę zasilania. Po podniesieniu jej np. o 1K uzyskanie takiej samej średniej temperatury czynnika w pętli jest osiągane przy różnicy temperatur większej o ok. 2K, co pociąga za sobą znaczny spadek prędkości przepływu i jeszcze większy spadek straty ciśnienia,

- zwiększyć grubość izolacji pod płytą grzewczą. Strata w dół jest równoważona narzutem na przepływ, a więc zwiększa przepływ sumaryczny. Poprawa izolacji powoduje zmniejszenie straty w dół i zmniejszenie sumarycznego przepływu,

- zastosować sposób układania rury dający mniejsze opory. Przykładowo ułożenie ślimakowe nie powoduje tworzenia tak ostrych łuków jak ułożenie meandryczne, dlatego liniowa strata ciśnienia przy układzie ślimakowym będzie mniejsza niż przy meandrycznym,

- zastosować rurę o większej średnicy.

Jeżeli wprowadzenie powyższych zmian nie usunie błędów w zakresie przepływów i strat ciśnienia, konieczne jest dokonanie podziału PG na odpowiednią ilość części. Operacja ta powinna być wykonywana dopiero po zastosowaniu innych dostępnych metod, gdyż mogą one wpłynąć na stopień koniecznego podziału. W liście błędów obliczeń program wyświetla aktualne komunikaty zawierające sugestie w zakresie podziału. Komunikat „... podziel na 3, lepiej na 4” oznacza, że podział na 3 części da wyniki bardzo bliskie granicznym, co wiąże się z ryzykiem, że np. strata ciśnienia po podziale dalej będzie zbyt wysoka (wprowadzenie dodatkowych PG pociąga za sobą dodanie nowych przyłączy, co ma wpływ na efektywną powierzchnię pętli i może spowodować niewielką zmianę wymaganych parametrów pracy).

Oprócz przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej straty ciśnienia w pętli ogrzewania podłogowego często występuje sytuacja odwrotna – spadek ciśnienia jest zbyt mały w stosunku do ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczu i uniemożliwia poprawną regulację wszystkich obiegów wychodzących z rozdzielacza. Taka sytuacja występuje najczęściej przy podłączeniu do jednego rozdzielacza bardzo małych i dosyć dużych powierzchni grzewczych lub PG o mocno zróżnicowanym zapotrzebowaniu ciepła na m2. W takich sytuacjach można stosować korekty danych przeciwne do wykonywanych przy zmniejszaniu przepływu (opisanych powyżej). W sytuacjach skrajnych konieczne można się okazać zlikwidowanie osobnych pętli w najmniejszych PG i ogrzewanie ich za pomocą przyłączy przechodzących. Sposób prowadzenia przyłączy w takich sytuacjach jest opisany w rozdziale 6.3.3.4.