2.2.6. Projekt ogrzewania podłogowego i grzejnikowego<br>

### 2.2.6. Projekt ogrzewania podłogowego i grzejnikowego

Scenariusz dla takiego typu projektu jest połączeniem dwóch ostatnich wyżej opisanych scenariuszy. Należy pamiętać przy tym, że rzuty kondygnacji oraz znajdujące się na nich pomieszczenia są niezbędne dla zaprojektowania ogrzewania płaszczyznowego – podłogowego, a także ściennego. Nie ma możliwości opisania na rozwinięciu wszystkich danych wymaganych przez program do przeprowadzenia obliczeń tego typu ogrzewania. Można na rozwinięciu instalacji umieścić i podłączyć elementy „Pętla ogrzewania podłogowego” lub „Rozdzielacz OP z przyłączonymi pętlami grzejnymi) ale stanowią one wyłącznie informacje o wymaganym przepływie, temperaturze zasilania i różnicy ciśnień, wpisane wcześniej przez Użytkownika do tabeli danych, tak więc są uznawane za już zaprojektowane w innym projekcie i nie wpływają na zestawienie materiałów.