5.3.6. Dane i wyniki dla przegród<br>

### 5.3.6. Dane i wyniki dla przegród

„Dane i wyniki dla przegród” dotyczą wszystkich przegród o zdefiniowanej w „Definicjach przegród” budowie. Są przedstawione jako:

- lista danych przegrody,

- tabela warstw przegrody – przedstawiona tylko dla przegród zdefiniowanych jako warstwowe,

- wykres spadku temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych jako warstwowe.

Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych ogólnych” taką opcje obliczeń.

Lista danych przegrody zawiera następujące informacje:

Nazwa definicji przegrody | nazwa zdefiniowanej przegrody | [ - ]
Wsp. przenikania ciepła | współczynnik przenikania ciepła przegrody | [W/m2K]
Opis | komentarz do nazwy przegrody | [ - ]
Kierunek przepływu ciepła | kierunek przepływu ciepła zależny od typu przegrody | [ - ]
Typ przegrody | typ przegrody wybrany z grupy predefiniowanych w programie | [ - ]
Opór przejm. ciepła (zewn.) | opór przejmowania ciepła po zewnętrznej stronie przegrody | [m2K/W]
Opór przejmowania ciepła (wewn.) | opór przejmowania ciepła po wewnętrznej stronie przegrody | [m2K/W]

Tabela warstw przegrody zawiera następujące kolumny:

Materiał warstwy | nazwa warstwy przegrody | [ - ]
d | grubość warstwy przegrody | [m]
l | współczynnik przewodzenia ciepła warstwy przegrody | [W/m*K]
Cp | ciepło właściwe warstwy przegrody | [J/kgK]
r | gęstość warstwy przegrody | [kg/m3]
R | opór cieplny warstwy przegrody | [m2K/W]
m | współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału warstwy | [m*s*Pa/kg]

Wykres temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych jako warstwowe. Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych ogólnych” taką opcje obliczeń. Wykres temperatur jest przedstawiony łamaną linią o określonym w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy się przecinają i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie nasycenia to następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to przedstawione w postaci zakreskowanego pola. Wykroplenie na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przedstawione w postaci kropel.