C.5. Przegrody o narzuconym współczynniku przenikania ciepła<br>

C.5. Przegrody o narzuconym współczynniku przenikania ciepła

C.5.1. Błędy

Błąd: Niedopuszczalna obecność elementu typu: Warstwa przegrody

Błąd dotyczący wprowadzenia warstwy powietrznej jako pierwszej od strony wewnętrznej lub ostatniej od strony zewnętrznej przegrody.

Błąd: Podłoga podniesiona nie posiada warstwy powietrznej

Błąd występujący, w przypadku, gdy nie została zadeklarowana warstwa powietrza dla podłogi podniesionej.