2.4.7. Analiza wyników i komunikatów obliczeń<br>

### 2.4.7. Analiza wyników i komunikatów obliczeń

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” program wykona obliczenia ogrzewania podłogowego i pokaże zawartość zakładki zawierającej wstępne wyniki obliczeń i komunikaty o błędach.

Program wykonuje optymalizację cieplną i hydrauliczną instalacji, której celem jest uzyskanie żądanej mocy ogrzewania podłogowego w poszczególnych pomieszczeniach oraz zrównoważenie hydrauliczne rozdzielacza.

Wykorzystywana metoda projektowania zakłada, że na początku tworzenia projektu należy wstawić po jednej pętli grzewczej do pomieszczeń, w których ma być ogrzewanie płaszczyznowe i umożliwić programowi dostosowanie się do zadeklarowanych warunków. Po przejściu do obliczeń należy sprawdzić propozycję programu i jeśli zachodzi konieczność, dokonać podziału wybranej PG.

W trakcie obliczeń może się oczywiście jednak zdarzyć, że zrównoważenie nie jest możliwe, wtedy program poinformuje o tym Użytkownika i jednocześnie wyświetli wskazówkę, w jaki sposób dokonać poprawy danych. Należy wtedy wrócić do edytora i dokonać podziału PG na wskazaną przez program liczbę nowych pętli, w celu zniwelowania błędów.

Dla typowych budynków jednorodzinnych podział pętli może w ogóle nie być konieczny lub będzie wymagany dla niewielkiej ilości PG. Natomiast przy projektowaniu budynków produkcyjnych lub sakralnych, czyli obiektów o dużych powierzchniach program wskaże minimalną konieczną liczbę podziałów.

Wyniki są pogrupowane w ramach przynależności powierzchni grzewczych do rozdzielaczy, przy czym rozdzielacze należące do jednego obwodu regulacji są umieszczone kolejno pod sobą. Poniżej wiersza zawierającego opis rozdzielacza znajdują się wyniki dla wszystkich PG należących do tego rozdzielacza, przedzielone wierszami opisu pomieszczeń, do których te PG należą. Powierzchnie ogrzewane przyłączami należące do danego obwodu regulacji są umieszczone za ostatnim rozdzielaczem z tego obwodu. W ramach danego rozdzielacza pomieszczenia są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

! Przycisk z prawej strony pola „T (B,b,p,r,VA)” umożliwia wybór innego niż dobranego automatycznie odstępu układania. Po wybraniu innego odstępu układania, pozostałe pola wyników całej instalacji zostaną zaktualizowane.

W dolnej części zakładki wyników obliczeń znajduje się lista komunikatów o błędach, ostrzeżeniach i podpowiedziach, mająca żółte tło. Również żółtym kolorem zaznaczone są te wiersze lub pola tabeli wyników, dla których wystąpiły błędy. Po wskazaniu komunikatu na liście błędów program ustawi kursor w wierszu, którego komunikat dotyczy.