3.3. Pokrycie strat ciepła pomieszczeń<br>

## 3.3. Pokrycie strat ciepła pomieszczeń

Obliczona przez program projektowa moc cieplna pomieszczenia Q/F, zanim zostanie wykorzystana do doboru grzejników, podlega jeszcze następującym operacjom:

- jeżeli w pomieszczeniu występują przegrody zadeklarowane jako ogrzewane (podłogi i ściany grzejne), projektowe straty ciepła przez te przegrody są odejmowane od projektowej straty ciepła Q/F, tworząc tzw. projektową zredukowaną stratę ciepła Qzred/Fzred,

- jeżeli pomieszczenie bierze udział w rozdziale strat ciepła, część Qzred/Fzred może być przypisana do innego pomieszczenia, lub przeciwnie, część Qzred/Fzred innego pomieszczenia może być przypisana do danego pomieszczenia, w ten sposób uzyskuje się wartość wymaganej mocy cieplnej wszystkich grzejników w pomieszczeniu Qwym/Fwym.

Wymagana moc grzejników Qwym/Fwym pokrywana jest przez:

- grzejniki konwekcyjne (dobierane przez Instal-OZC lub Instal-therm),

- grzejniki płaszczyznowe (dobierane przez Instal-therm, w Instal-OZC możliwa jedynie deklaracja wydajności),

- odbiorniki o narzuconym oporze hydraulicznym (np. terminale systemów klimatyzacyjnych) – nie dobierane przez żaden z programów, lecz widoczne w schemacie instalacji obliczanej przez Instal-therm i wykazywane w końcowym bilansie ciepła dostarczanego przez tę instalację,

- inne grzejniki lub systemy ogrzewania (np. istniejąca klimatyzacja lub ogrzewanie) – nie należące do obliczanej instalacji i nie wykazywane w bilansie końcowym.

Q (inne)

Pokrycie strat ciepła