C.2. Dane ogólne i wyniki<br>

C.2. Dane ogólne i wyniki

C.2.1. Błędy

Błąd: Brak danych w katalogu do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na energię

Komunikat informujący o braku danych w katalogu, służących do obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii w budynku. Wybrane dane klimatyczne mogą być nie uzupełnione o wartości konieczne do tych obliczeń.

Błąd: Brak kondygnacji odniesienia w projekcie

Błąd wyświetlany w przypadku nie zadeklarowania w strukturze budynku kondygnacji odniesienia.

Błąd: Domyślny typ grzejnika – nie uzupełniono

Błąd informujący o braku deklaracji domyślnego typu grzejnika spośród dostępnych w katalogu grzejników, po zadeklarowaniu doboru grzejników w pomieszczeniu w „Danych doboru grzejników”.

Błąd: Nie można automatycznie wyznaczyć pojemności cieplnej, ponieważ użyto przegród spoza definicji przegrody na poziomie konstrukcji

Błąd informujący o braku możliwości obliczenia przez program pojemności cieplnej przegrody z uwagi na brak danych. Występuje po zadeklarowaniu przegrody bezpośrednio w strukturze budynku.

Błąd: Przekroczona maksymalna liczba kondygnacji (max. = 3) dla uproszczonej metody obliczeń strat ciepła

Błąd jest wyświetlany w uproszczonej metodzie obliczeń strat ciepła, w przypadku wprowadzenia w strukturę budynku liczby kondygnacji, których ilość przekracza 3.

Błąd: Zbyt duże zagłębienie budynku

Komunikat wyświetlany w przypadku zadeklarowania zagłebienia budynku powyżej wartości wynikającej z zakresu.

Błąd: Stacja aktynometryczna – nie uzupełniono

Błąd występujący w przypadku nie wybrania stacji aktynometrycznej z katalogu danych klimatycznych. Należy wybrać miejscowość z katalogu danych klimatycznych, stacja meteorologiczna jest przypisana automatycznie.

Błąd: Stacja meteorologiczna – nie uzupełniono

Błąd występujący w przypadku nie wybrania stacji meteorologicznej z katalogu danych klimatycznych. Należy wybrać miejscowość z katalogu danych klimatycznych, stacja meteorologiczna jest przypisana automatycznie.

Błąd: Za niski numer kondygnacji ze źródłem ciepła

Błąd występujący po zadeklarowaniu zbyt niskiego numeru kondygnacji ze źródłem ciepła w stosunku do ilości kondygnacji w budynku. Taki komunikat jest bardzo trudny do wywołania, ponieważ kondygnacje są numerowane od 0 wzwyż. Jedynie przez zadeklarowanie w polu funkcji, która dałaby liczbę ujemną można wywołać ten komunikat.

Błąd: Za wysoki numer kondygnacji ze źródłem ciepła

Błąd występujący po zadeklarowaniu zbyt wysokiego numeru kondygnacji ze źródłem ciepła w stosunku do ilości kondygnacji w budynku.

Błąd: Zbyt niska temperatura zasilania grzejników

Błąd ten pojawi się w przypadku podania wartości temperatury zasilania grzejników spoza dolnego zakresu.