1.2. Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem<br>

## 1.2. Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem

Program Instal-therm jest aplikacją pakietu InstalSystem, który zawiera również program Instal-OZC służący do obliczania strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania energii budynków, a opcjonalnie także program Instal-san do projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Przy korzystaniu ze wszystkich aplikacji pakietu można przeprowadzić dokładne obliczenia cieplne budynku oraz zaprojektować w nim nowoczesne instalacje grzewcze, chłodnicze i wodociągowe.

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami odbywa się za pośrednictwem pliku danych z rozszerzeniem *.isb, który jest plikiem wspólnym dla aplikacji Instal-therm, Instal-OZC oraz Instal-san. W ten sposób, edytując jeden plik *.isb w danej aplikacji wprowadza się dane, które mogą być wykorzystywane w pozostałych aplikacjach. Np. dane dotyczące obliczeń cieplnych są wykorzystywane do projektowania instalacji grzewczej, a rzuty graficzne kondygnacji budynku mogą być wykorzystane do wykonania projektu zarówno instalacji grzewczej jak również wodociągowej.

Obliczone przez program Instal-OZC straty ciepła pomieszczeń są zapisywane do pliku z wyróżnieniem tzw. zredukowanych strat ciepła (bez strat przez przegrody stanowiące powierzchnie grzewcze), co umożliwia prawidłowy dobór grzejników zarówno konwekcyjnych, jak i płaszczyznowych. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania na ciepło można w programie Instal-therm zaprojektować instalację grzewczą. Jeżeli w programie Instal-san została wprowadzona instalacja wodociągowa to można dokonać jej podglądu, np. w celu skontrolowania jej przebiegu względem instalacji centralnego ogrzewania.

Struktura budynku (podział na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia) jest w jednakowy sposób rozpoznawana i prezentowana przez wszystkie aplikacje pakietu.

W przypadku pracy na podkładach budowlanych utworzonych w aplikacjach CAD i zaimportowanych do Instal-therm za pośrednictwem plików DWG lub DXF, możliwe jest wykonanie obliczeń strat ciepła budynku w Instal-OZC, a następnie powrót do Instal-therm w celu utworzenia schematu i wykonania obliczeń instalacji. Na podstawie tych samych zaimportowanych podkładów budowlanych można zaprojektować instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody w aplikacji Instal-san.

W pakiecie dostarczany jest program służący do skanowania podkładów budowlanych oraz sklejania i skalowania tych skanów. Pliki zapisywane przez ten program są tzw. bitmapami i mogą stanowić tło rysunkowe ułatwiające narysowanie planu instalacji, a także narysowanie przez Użytkownika, w razie braku plików DWG/DXF, rzutów kondygnacji z użyciem obiektów programu Instal-therm (ścian, pomieszczeń itp.).

Innym współpracującym elementem pakietu jest program Instal-mat, który zbiera zestawienia materiałów z jednego lub wielu projektów policzonych programami Instal-therm i Instal-san i tworzy na ich podstawie zestawienie zbiorcze i zamówienie produktów u dostawcy. Na tym etapie zestawienie jest uzupełniane o ceny.