5.3.4. Skomplikowane przypadki podczas edycji konstrukcji<br>

### 5.3.4. Skomplikowane przypadki podczas edycji konstrukcji

Poniżej znajduje się opis sposobów rozwiązania bardziej skomplikowanych przypadków, jakie mogą wystąpić podczas edycji konstrukcji budynku.

¨ Aby zróżnicować grubość ściany w ramach jednego prostego odcinka należy:

1. Każdy z odcinków o różnej grubości wprowadzić jako oddzielny element typu ściana i nadać mu odpowiednią grubość:

,

2. Przesunąć jedną ze ścian w taki sposób, aby światło jednej z krawędzi obydwu ścian tworzyło linię prostą i aby końce ścian były styczne (przy pewnej wprawie można od razu w ten sposób narysować ściany względem siebie; konieczne jest w tym celu wyłączenie trybu AUTO, aby program nie połączył blisko sąsiadujących końców ścian ze sobą):

,

3. Wprowadzić dodatkowy, pomocniczy odcinek ściany łączący powyżej pokazane końce ścian o różnych grubościach:

.

W analogiczny sposób można skonstruować połączenie 3 ścian, z których ściany współliniowe mają różną grubość. Uzyskany efekt powinien wyglądać np. tak:

Powyższy przypadek można rozwiązać prościej, za pomocą zdefiniowania grubszej ze ścian spośród ścian łączonych współliniowo jako niesymetrycznej, poprzez zadeklarowanie grubości strony lewej i prawej przegrody w tabeli danych: