4.8.4. Opory miejscowe<br>

### 4.8.4. Opory miejscowe

Opory miejscowe w instalacji występują na takich elementach jak: kolanka, zmiana kierunku, obejście, odmulacz, zawór itp.

Opory miejscowe w programie dzielą się na „widoczne” i „niewidoczne”. Opory widoczne to opory wywoływane przez elementy wprowadzone na rysunek projektu i wybierane z poszczególnych zakładek paska narzędzi – np. kolanka, zawory. Wszystkie widoczne opory miejscowe mają swoje dane w osobnych polach w tabeli danych.

Opory niewidoczne to opory miejscowe, które występują w instalacji, natomiast nie można lub nie chcemy deklarować ich poprzez wprowadzenie na rysunek instalacji. Są wówczas deklarowane w polu “Opory różne”. Nie mają swojego odzwierciedlenia w rysunku projektowanej instalacji, natomiast są uwzględniane w obliczeniach strat ciśnienia.

! Dla każdej działki można deklarować opory różne, które są zgodne z typem rury dla działki, tak więc aby móc wpisywać opory miejscowe z katalogu rur zawsze najpierw należy określić typ rury.

W pole “Opory różne” można wpisywać niewidoczne opory miejscowe korzystając ze skrótów literowych albo wybierać je z listy. Po kliknięciu na przycisk z prawej strony pola „Opory różne”, pokaże się specjalne okienko do określania oporów miejscowych na zaznaczonej działce (zaznaczonych działkach, jeśli jest zaznaczona więcej niż jedna działka).

W oknie „Połączenia i opory na działce …” jest wyświetlona lista elementów, których obecność wynika z wprowadzenia ich na rysunek działki.

Pole „Katalog i rodzaj węzłów i połączeń” domyślnie wyświetla opcję dobrania - „jak katalog działki”. Z rozwijalnej listy można również wybrać inny katalog dobieranych elementów, spośród dostępnych w projekcie katalogów producentów.

Po zaznaczeniu w liście odpowiedniego elementu, można sprecyzować rodzaj połączenia/węzła w polu „Ustawienia połączenia/węzła”, gdzie do wyboru są połączenia „Domyślne” lub „Umocowane”.

W dolnej, lewej części okienka oporów miejscowych znajduje się okno „Dodaj do oporów działki nr…” z listą dostępnych oporów. W prawej liście znajdują się wybrane dla danej działki opory miejscowe. Pozycje można przenosić pomiędzy listami za pomocą przycisków ze strzałkami znajdującymi się pomiędzy obiema listami.

W liście dostępnych oporów na początku umieszczane są kształtki z zastosowanego dla danej działki katalogu rur. Kolejne pozycje zajmują umowne elementy o określonym kv, dzeta lub oporze w kPa. Na końcu umieszczane są zdefiniowane makrodefinicje.

Wartość kv, dzeta lub spadku ciśnienia należy uzupełnić po ich przeniesieniu do prawego części okna.

W prawym dolnym rogu znajdują się przyciski „Wpisz” pozwalający na zaakceptowanie wprowadzonych zmian i oporów miejscowych, „Anuluj”, „Makra” pozwalający na przejście do edycji makrodefinicji oraz przycisk „Do Makra” ,dzięki któremu można zadeklarować makro z bieżących oporów. Więcej o makrodefinicjach – zobacz rozdział 7.8.

Opory miejscowe mogą zostać wpisane bez otwierania opisanego wyżej okienka. Jednakże w takim przypadku wpisane mogą być jedynie elementy, które mają zdefiniowane skróty literowe. Przykładowo, jeśli litera “b” jest przypisana do kolanka 90O, to w polu “Opory różne” można wpisać po prostu b dla określenia jednego kolana, albo „bbb” dla określenia trzech kolan.

Aby do listy oporów miejscowych dodać makrodefinicję należy ją wpisać przez podanie jej numeru - *<numer> (np. *1 ). Można również wpisywać opory o określonej wartości dzeta w nawiasach kwadratowych, np. [5,2], kv – w nawiasach zwykłych np. (5,2) lub wprost opór w kPa w nawiasach klamrowych np. {1,2}.

W programie występują elementy, które mogą być umiejscawiane w projekcie, natomiast nie wywołują w programie oporów miejscowych. Należą do nich elementy takie jak np. manometr, termometr, manometr różnicowy, zawór bezpieczeństwa.