4.3.4. Dane doboru grzejników<br>

### 4.3.4. Dane doboru grzejników

W pozycji „Dane doboru grzejników” Użytkownik ma możliwość włączenia opcji doboru grzejników w pomieszczeniach ogrzewanych przez kliknięcie pola „Włącz dobór grzejników”. Znajduje się tutaj również przycisk „Obsługa katalogów” , który umożliwia wybranie potrzebnych katalogów grzejników. Po kliknięciu na wskazany przycisk, Użytkownik ma możliwość ich wyboru z zakładki „Grzejniki”.

Dobór grzejników ma charakter wstępny tzn. wychłodzenia wody w działkach są uwzględniane szacunkowo poprzez zwiększenie wielkości grzejnika o dodatek zależny od liczby kondygnacji w budynku oraz od kondygnacji bieżącej. Z tego względu grzejniki dobrane programem Instal-OZC mogą się różnić od grzejników dobranych programem Instal-therm. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie dokładnych obliczeń instalacji grzewczej w programie Instal-therm.

Pozostałe czynniki wpływające na moc cieplną grzejników takie jak: usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu, jego osłonięcie, zastosowanie zaworu termostatycznego oraz sposób podłączenia z instalacją są również uwzględniane za pomocą odpowiednich mnożników. Te mnożniki są określane automatycznie na podstawie zadeklarowanych cech grzejników określonych przy użyciu przycisków „Dane grzejnika”, oraz „Ograniczenia wymiarów grzejnika”.

W kolejnych polach Użytkownik dokonuje wyboru domyślnego typu grzejnika oraz może dokonać korekty predefiniowanych danych takich jak: temperatura zasilania grzejnika, stopień wychłodzenia czynnika grzewczego na grzejniku, dodatek do wielkości grzejnika oraz numer kondygnacji, na której znajduje się źródło ciepła.

Przez kliknięcie okienka „Rury izolowane” Użytkownik deklaruje zastosowanie izolacji na rurach instalacji centralnego ogrzewania. W takim przypadku następuje zmniejszenie wartości dodatku uwzględniającego wychłodzenie wody w działkach o połowę w stosunku do rur niezaizolowanych.

! Użytkownik w „Danych doboru grzejników” może zadeklarować parametry grzejnika, który może być następnie używany jako typ „domyślny” w ogrzewanych pomieszczeniach.

Pola edycji okna „Dane doboru grzejników”:

Włącz dobór grzejników

Zaznaczenie pola pozwala na dobór grzejników w pomieszczeniach ogrzewanych.

Domyślny typ grzejnika

Pole wyboru domyślnego typu grzejnika, który może być wykorzystywany w projekcie. Wybierany spośród zadeklarowanych katalogów grzejników.

Rury izolowane

Zaznaczenie pola powoduje zadeklarowanie izolacji na rurach instalacji centralnego ogrzewania, w związku, z czym dodatek uwzględniający wpływ schłodzenia wody w działkach grzejnych jest o połowę mniejszy.

Dostępne tylko w magazynie

Ponieważ poszczególne wielkości grzejników mogą mieć zapisany w katalogu różny status dostępności – dostępny w magazynie lub na zamówienie, dlatego w opcjach doboru, należy wybrać, jaki status dostępności ma być uwzględniony. Zaznaczenie pola powoduje zadeklarowanie doboru grzejnika wybranego typu, spośród dostępnych w podstawowym asortymencie – w magazynie.

tz/qz – temperatura zasilania grzejników [0C]

Pole uzupełnione przez program wartością domyślną. Użytkownik może zadeklarować inną temperaturę zasilania grzejników.

Dt/Dq– wychłodzenie na grzejniku [K]

Program uzupełnia pole standardową wartością 20 K. Wartość wychłodzenia na grzejniku jest różnicą pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu czynnika grzewczego. Użytkownik może zadeklarować inną wartość.

bt – Dodatek do wielkości grzejnika

Pole uwzględnia zwiększone straty ciepła wynikające z rozbieżności między danymi wprowadzanymi do projektu a rzeczywistością. Program przypisuje wartość domyślną dodatku równą 15%. W przypadku nie uwzględniania rozbieżności należy wpisać wartość równą 0.

Nrkzc – Numer kondygnacji ze źródłem

Pole uwzględnia przestrzenne położenie źródła ciepła w instalacji grzewczej w budynku. Wybór kondygnacji, na której znajduje się źródło pozwala na oszacowanie wychłodzenia w instalacji.

! Pole „Numer kondygnacji ze źródłem” deklaruje istnienia źródła ciepła na odpowiedniej kondygnacji w budynku. Należy zwrócić uwagę, że numer kondygnacji oznacza jej rzeczywisty numer liczony od liczby 0. Pierwsza wprowadzona kondygnacja bez względu na jej typ i wprowadzoną nazwę ma zawsze numer 0. Zaleca się, aby przy wybieraniu położenia źródła w budynku, korzystać z przycisku . Pozwala on na wybranie poprawnego numeru kondygnacji.

Dodatkowo, korzystając z przycisku „Dane grzejnika” można podać informacje dotyczące domyślnego usytuowania grzejników, sposobu ich podłączenia z instalacją oraz dane osłony grzejników.

W rozwijalnym okienku „Sposób podłączenia” Użytkownik może wybrać odpowiednią dla projektu konfigurację podłączenia instalacji do grzejnika. Kolor czerwony oznacza zasilanie grzejnika czynnikiem grzewczym, a niebieski jego powrót do instalacji.

Podobnie w polu „Typ obudowy”, z rozwijalnej listy można wybrać jej parametry geometryczne, a z prawej strony listy wyboru Użytkownik deklaruje charakterystyczne wymiary wybranej obudowy.

Przez wybranie pola „Usytuowanie nie pod oknem” Użytkownik określa usytuowanie grzejnika jako:

- przy ścianie wewnętrznej z dala od ścian zewnętrznych, drzwi balkonowych i okien,

lub

- pod stropem pomieszczenia.

Wymagania dotyczące wymiarów grzejników jak wysokość, długość i głębokość należy określić korzystając z przycisku „Ograniczenia wymiarów grzejnika”. Wywołane okno daje różne możliwości edycji wymiarów grzejnika, determinując jednocześnie metodę jego doboru:

- Wymiary grzejnika mogą być określone za pomocą opcji „Narzucone”, która pozwala na dobór grzejnika, z narzuconym danym wymiarem.

- Opcja doboru „Najmniejszy z zakresu” pozwala na dobór grzejnika, którego wymiary będą wybrane jako najmniejsze z wyznaczonego zakresu, określonego wymiarem minimalnym „Min [mm]” oraz maksymalnym „Max [mm]”. Jeżeli wszystkim trzem wymiarom zostanie zadeklarowana ta opcja doboru, grzejniki zostaną dobrane wg następującego priorytetu wymiarów: głębokość, wysokość i długość. Oznacza to, że zostanie dobrany grzejnik o głębokości najmniejszej z zakresu, następnie będzie brana pod uwagę wysokość, a na końcu długość grzejnika.

- Opcja „Do wnęki (dopasuj)” pozwala na dobór grzejnika do wymiaru wnęki przez podanie wymiaru wnęki grzejnika i wymiaru do zabudowy, (jaki powstaje z różnicy wymiaru wnęki i grzejnika). Opcja pozwala na dobór grzejnika, którego wymiary są wybrane jako maksymalne, pasujące do wymiaru wnęki i jest dostępna dla wymiarów „Wysokość” i „Długość”. W przypadku zaznaczenia obydwu wymiarów priorytet będzie dotyczył wysokości, a następnie długości. Głębokość może zostać zadeklarowana jako najmniejsza z zakresu lub narzucona.

Określając poszczególne wymiary grzejnika można korzystać z różnych metod doboru, znajdujących się pod zakładkami „Narzucone”, „Najmniejszy z zakresu”, „Do wnęki dopasuj”. Można zadeklarować daną metodę doboru jako domyślną, co oznacza, że będzie ona wybrana podczas doboru grzejnika już w konkretnym pomieszczeniu.

Poszczególne metody doboru wymagają uzupełnienia następujących pól:

Narzucone – przez wybór tej zakładki Użytkownik może określić narzuconą wysokość grzejnika w wyświetlonym polu „Wymiar (mm)”,

Najmniejszy z zakresu – pozwala na zadeklarowanie minimalnego wymiaru wysokości w polu „Min. (mm)” oraz maksymalnego w polu „Max. (mm)”. Jest narzucony domyślnie predefiniowany zakres doboru, który można edytować.

Do wnęki (dopasuj) – pozwala na określenie wymiarów wnęki w polu „Do wnęki dopasuj” oraz wymiaru do zabudowy w polu „Min. dla zabudowy”. Wymiar do zabudowy jest różnicą pomiędzy wysokością wnęki i grzejnika. Pole jest uzupełniane na podstawie wartości określonej w oknie edycji kondygnacji (zobacz rozdział 4.5.1).