### 6.1.15. Mieszacz

Ten element symbolizuje mieszacz (reduktor temperatury) stosowany do przyłączania ogrzewań podłogowych.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie) i wskazanie właściwej orientacji:

Dane elementu „Mieszacz”:

Symbol

Pole tekstowe. Symbol identyfikujący jednoznacznie element.

Typ

Pole wyboru. Rodzaj mieszacza. Domyślnie program przyjmuje rodzaj mieszacza jako element z zaworem 3-drogowym i pompą. Pole to może zostać zmienione na inny typ występujący rozwijanej liście, lub typ może zostać wybrany z katalogu mieszaczy.

Temp. wylotu

Pole liczbowe. Temperatura wylotu z mieszacza. Wartość może zostać wyznaczona przez program w sytuacji, gdy mieszacz zasila ogrzewanie płaszczyznowe (na podstawie informacji o przyłączonych pętlach i rozdzielaczach ogrzewania płaszczyznowego i wyznaczonych dla nich temperatur zasilania). Użytkownik może narzucić wartość lub wpisać „?” w celu powrotu do wyznaczania temperatury wylotu.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

tz/qz min. OP

Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury dla ogrzewania płaszczyznowego. Wartość brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

tz/qz max. OP

Pole liczbowe. Górna granica zakresu temperatury dla ogrzewania płaszczyznowego. Wartość brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

Po wyborze rodzaju mieszacza w tabeli poniżej danych mieszacza pojawią się dane występujących zaworów i pompy. Konieczne jest określenie typów zaworów, opcjonalnie można narzucić ciśnienie pompy.