6.1.1. Grzejnik<br>

### 6.1.1. Grzejnik

Grzejnik jest odbiornikiem ciepła, którego wielkość program może dobrać z katalogu grzejników konwekcyjnych. Na grzejniku lub na jednej z jego gałązek powinien być umieszczony element regulacyjny, dławiący ewentualny nadmiar ciśnienia. Wygląd grzejnika Zależy od typu arkusza roboczego.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut):

grzejnik zintegrowany:

grzejnik zasilany bocznie:

grzejnik rurowy: ,

grzejnik z ogniw:

grzejnik łazienkowy :

grzejnik modułowy:

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

grzejnik zintegrowany:

grzejnik zasilany bocznie:

grzejnik rurowy: ,

grzejnik z ogniw:

grzejnik łazienkowy:

grzejnik modułowy:

Wygląd grzejnika na rzucie lub rozwinięciu zależy od wybranego w tabeli danych typu grzejnika.

Dane elementu „Grzejnik”:

Symbol odb.

Pole tekstowe. Możliwość wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go identyfikującego. Program automatycznie przypisuje taki sam symbol dla odbiornika, jaki jest przypisany pomieszczeniu, w którym się znajduje.

W pomieszczeniu

Pole tekstowe. Nie ma możliwości wpisania nazwy pomieszczenia, w którym znajduje się grzejnik – pomieszczenie to musi być wybrane z listy. Program podczas sprawdzania połączeń sam przypisuje grzejniki do poszczególnych pomieszczeń, w obszarze w którym znajdują się na rzucie.

H [m]

Pole liczbowe. Rzędna środka odbiornika. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Rzędna grzejnika na rzucie jest ustalana na podstawie danych z kondygnacji: rzędnej kondygnacji oraz domyślnej rzędnej parapetu. Rzędna kondygnacji + polowa rzędnej parapetu to domyślna rzędna grzejników.

Na rozwinięciu rzędna grzejnika jest odczytywana bezpośrednio na podstawie umiejscowienia środka grzejnika. Rzędna domyślnie odczytywana jest z linijki z boku ekranu

Udział [%]

Pole liczbowe określające procentowy udział mocy grzejnika w pokryciu zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu. Domyślne ustawienie (auto) powoduje że program najpierw dobiera moc ogrzewania płaszczyznowego, a następnie ewentualny niedobór pokrywa za pomocą ogrzewania grzejnikowego.

Q/F odbiornika [W]

Pole liczbowe. Wymagana wydajność odbiornika. Wartość w nawiasach określa, że wartość jest wyznaczana na podstawie udziału grzejników w pokryciu zapotrzebowania ciepła pomieszczenia.

Typ

Pole wyboru. Typ grzejnika – wybór z katalogu wybranego producenta lub z grzejników spoza katalogów. Grzejniki spoza katalogów nie są dobierane, wybór ma znaczenie wyłącznie rysunkowe.

Wielkość

Pole wyboru. Wielkość grzejnika można narzucić, wybierając ją z listy, lub pozostawić wartość domyślną - (dobierz).

Ogr. wym.

Pole kompleksowe. Sposób dopasowania grzejnika do istniejących ograniczeń wymiarów. Po przyciśnięciu strzałki z prawej strony pola pojawia się nowe okno, w którym można deklarować wysokość, długość i głębokość grzejnika (pola H, L i D widoczne w okienku opisane są poniżej). Zaznaczenie pola „Zastosuj domyślną metodę doboru” pozwala na dobór grzejników wg. deklaracji ograniczeń w „Opcjach projektu”/”Typy domyślne”. Istnieje możliwość określenia sposobu doboru grzejnika do określonych ograniczeń: narzucenie wielkości, wybór najmniejszego wymiaru z zakresu lub dopasowanie wymiaru do wnęki.

Opcja „Narzucone” pozwala na narzucenie danego wymiaru grzejnika. Użytkownik może narzucić jeden wymiar grzejnika (np. jego wysokość), dwa lub wszystkie trzy wymiary.

Opcja „Najmniejszy z zakresu” oznacza dobór najmniejszego możliwego (dopasowanego cieplnie) wymiaru grzejnika z wyznaczonego zakresu, określonego wymiarem minimalnym oraz maksymalnym.

Opcja „Do wnęki (dopasuj)” oznacza dobór grzejnika dopasowanego do wymiaru wnęki (podawany jest wymiar wnęki oraz niezbędny zapas zwany wymiarem do zabudowy).

Te same możliwości są również widoczne w poniższych trzech polach:

Wysokość - Narzucone, Najmniejszy z zakresu ,Do wnęki (dopasuj),

Pole kompleksowe. Wysokość grzejnika. W zależności od wybranego sposobu doboru grzejnika do określonych ograniczeń zmienia się opis pola w tabeli.

Długość -Narzucone, Najmniejszy z zakresu, Do wnęki (dopasuj)

Pole kompleksowe. Długość grzejnika. W zależności od wybranego sposobu doboru grzejnika do określonych ograniczeń zmienia się opis pola w tabeli.

Głębokość - Narzucone, Najmniejszy z zakresu,

Pole kompleksowe. Głębokość grzejnika. W zależności od wybranego sposobu doboru grzejnika do określonych ograniczeń zmienia się opis pola w tabeli.

Typ podłączenia

Pole kompleksowe. Wybór sposobu podłączenia, który wpływa na korektę mocy odbiornika, wraz z możliwością podania innych dodatków doboru powodu: rodzaju obudowy i usytuowania grzejnika – specjalne okienko otwierane przyciskiem z prawej strony pola.

System podł. odbiornika

Pole wyboru. System podłączenia odbiornika który wpływa na dobór elementów przyłączeniowych. Wybór z dostępnej listy, w zależności od wybranego dla gałązek katalogu systemu rurowego i zdefiniowanych w nim systemów podłączeń.

ti/qi [0C]

Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik.

Dostępność

Pole wyboru. Podczas doboru grzejnika może on być wyszukiwany spośród wszystkich dostępnych w katalogu („cały zakres dostaw”) lub tylko z zadeklarowanych jako preferowane (‘na magazynie”). Można też pozostawić możliwość wybrania dostępności w opcjach obliczeń.

Na lewo od pionu

Pole wyboru. Opcja umożliwiająca właściwy dobór złączek krzyżakowych przy podłączeniach odbiorników z listy przypodłogowej. Złączki krzyżakowe występują w wariantach lewym lub prawym. W zależności z której strony jest podłączenie do grzejnika to trzeba dobrać właściwą złączkę..

Dt/Dq [0C]

Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na grzejniku. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną określoną w Opcjach projektu/Dane ogólne. Po dobraniu lub narzuceniu grzejnika z katalogu uzyskany spadek temperatury będzie najczęściej inny.

Współczynnik rozpływu 1-rur

Pole liczbowe. Współczynnik rozpływu stosowany przy układach jednorurowych. Określa udział przepływu grzejnika w całkowitym przepływie poziomu lub pionu jednorurowego. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną przyjmowaną na podstawie wielkości zadeklarowanej w danych ogólnych projektu.

Śr. przyłączy

Pole wyboru dostępne jedynie dla grzejników spoza katalogu. Właściwą średnicę przyłączy należy wybrać z listy rodzajów przyłączy.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Sposób zmiany wymiarów

Pole wyboru punktu zaczepienia grzejnika oznaczającego miejsce, od którego będą na rzucie zmieniane wymiary grzejnika po jego doborze:

- – oznacza wybranie punktu zaczepienia w środku długości grzejnika i zmianę wymiarów grzejnika w obie strony względem tego punktu,

- – oznacza wybranie punktu zaczepienia ze strony punktów przyłączeniowych gałązek do grzejnika i zmianę wymiarów w kierunku drugiego końca grzejnika,

- – oznacza wybranie punktu zaczepienia ze strony przeciwnej niż strona przyłączeniowa grzejnika i zmianę wymiarów w kierunku strony przyłączeniowej grzejnika,

! Często się zdarza, że po przeliczeniu projektu i ponownym dobraniu grzejników gałązki są korygowane, ponieważ grzejnik zmienił swoje wymiary i plik wymaga ponownego przeliczenia. Jeżeli korekta gałązek jest uciążliwa, należy wybrać dla grzejników punkt zaczepienia od strony podłączenia. W przypadku odłączenia gałązek od grzejnika, długość niektórych działek może wymagać ponownego wpisania przez Użytkownika.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu grzejnika na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć nowy (poprzez skopiowanie) i/lub konfigurować standardowy wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli. W oknie wyglądu elementów można globalnie zmienić położenie opisów grzejników. Zmiany dokonuje się w polu „Opisy grzejników” i do wyboru są dwie opcje: „Razem z grzejnikiem” oraz „W ruchomym polu”.

Rys. wysuń

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy, który z punktów przyłączeniowych na rzucie, będzie narysowany z wysunięciem. Domyślnie jest to punkt powrotu.

wysuń: zasilanie wysuń: powrót

¨ Aby przyspieszyć projektowanie, istnieje w programie funkcja szybkiego wstawiania grzejników. Do tego celu wykorzystujemy polecenia „Wstaw grzejniki pod okna zewnętrzne – Grzejnik zintegrowany” oraz „Wstaw grzejniki pod okna zewnętrzne – Grzejnik niezintegrowany” z menu głównego „Elementy”. Można również skorzystać z ikonek , dostępnych na pasku narzędzi „Sieć / grzejniki”.

[TKK1]Do druku

[TKK2]Do CHMa i HTMLa