8.1.4. Obliczenia hydrauliczne i regulacja sieci<br>

### 8.1.4. Obliczenia hydrauliczne i regulacja sieci

Po dobraniu średnic rurociągów i określeniu oporów wszystkich złączek i kształtek oraz oporów własnych wszystkich odbiorników program przystępuje do wyznaczenia wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w źródłach oraz ewentualnie pozostających do dobrania pompach umieszczonych na działkach. Na tym etapie ogrzewanie płaszczyznowe jest już zaprojektowane a układy jednorurowe są traktowane jako wewnętrznie wyregulowane i są dla dalszych obliczeń równoważne odbiornikom o znanym oporze. Armatura regulacyjna ma założony opór wstępny wynoszący większą z dwóch wartości: minimalny opór własny (DPmin) z danych oraz opór przy maksymalnej wartości kv.

Równocześnie z wymaganymi ciśnieniami dyspozycyjnymi dobierane i obliczane są regulatory różnicy ciśnień. Elementy te mogą niejednokrotnie mieć najmniejszą stabilizowaną różnicę ciśnień większą od wymaganej przez stabilizowany obwód, przez co zwiększą wymagania, co do dyspozycyjnej różnicy ciśnień przed nimi. Nie dotyczy to zaworów nadmiarowo upustowych, które w istocie nie są regulatorami w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeżeli na trasie czynnika występuje sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica hydrauliczna), jest ono traktowane jako bezciśnieniowe, to znaczy różnica ciśnień między jego króćcami górnymi (przenoszącymi czynnik zasilający) i dolnymi (powrotnymi) jest równa zeru.

Mając wyznaczone (lub narzucone) różnice ciśnień w źródłach i pompach program przystępuje do regulacji sieci: wyrównania oporów poszczególnych obiegów, w tym obiegów pętli ogrzewania płaszczyznowego, względem siebie i odpowiednio do dyspozycyjnej różnicy ciśnień. Jeżeli do dyspozycji jest kilka zaworów regulacyjnych umiejscowionych w różnych miejscach między odbiornikiem a źródłem, a pozostająca do zdławienia nadwyżka przekracza wymagane minimalne opory tych zaworów, można wpłynąć na ich „wagę” (udział w dławieniu nadwyżki ciśnienia) manipulując suwakiem pojawiającym się w takiej sytuacji na ekranie opcji obliczeń hydraulicznych.