3.4.6. Pozycja „Struktura budynku (Ctrl+ F7)”<br>

### 3.4.6. Pozycja „Struktura budynku (Ctrl+ F7)”

Pozycja „Struktura budynku” służy do przeglądania i edycji tych danych konstrukcji budynku, które nie są dostępne przez edycję graficzną. Po zaimportowaniu bądź narysowaniu rzutu kondygnacji, w edytorze graficznym zostają utworzone pomieszczenia. Są one widoczne w drzewie struktury budynku, po rozwinięciu struktury kondygnacji i mieszkań.

Wszystkie pomieszczenia wprowadzone na danym arkuszu roboczym są przypisane do tej samej kondygnacji oraz mieszkania. Przypisania pomieszczenia do kondygnacji nie można zmienić, natomiast przynależność do mieszkania może ulec zmianie. Przypisanie pomieszczeń do poszczególnych mieszkań może mieć znaczenie w przypadku wykonywania obliczeń w programie Instal-OZC.

Elementy: kondygnacja i pomieszczenie, które oznaczane są ikonką to elementy graficzne. Za pomocą prawego klawisza myszki lub przycisków w górnej części okna można dodawać tabelaryczne części składowe budynku. Elementy dodane w ten sposób będą oznaczone ikonką , co oznacza, że są typu tabelarycznego – nie są widoczne na rysunku konstrukcji.

! Nie ma możliwości usuwania w drzewie struktury budynku elementów graficznych.

Z prawej strony okna edycji wyświetlane są dane elementu, który jest aktualnie zaznaczony. Można w tym miejscu uzupełnić dane pomieszczenia (symbol, opis, zapotrzebowanie ciepła Qwym, sposoby ogrzewania pomieszczenia i ich procentowe udziały przy pokrywaniu zadeklarowanego zapotrzebowania ciepła, wybór aplikacji Instal-OZC do obliczeń strat ciepła) jak również dane mieszkania i kondygnacji (symbol, opis, rzędna kondygnacji, wysokość kondygnacji, grubość stropu, itd.).

W danych edycyjnych kondygnacji jest możliwość zaznaczenia pola „Kondygnacja odniesienia”. Wybór kondygnacji odniesienia wraz z zadeklarowaniem rzędnej gruntu w odniesieniu do rzędnej kondygnacji odniesienia pozwala na rozpoznanie środowiska znajdującego się pod poszczególnymi pomieszczeniami i pozwala na automatyczne określenie wartości „ti poniżej” – temperatura poniżej pomieszczenia, wykorzystywana do doboru izolacji podłogi grzejnej.