5.3.5. Dane i wyniki pomieszczeń<br>

### 5.3.5. Dane i wyniki pomieszczeń

Dla każdej grupy wyników znajduje się informacja dotycząca nazwy projektu, tematu wyświetlanych wyników oraz daty utworzenia projektu. Wyniki są podzielone dla poszczególnych pomieszczeń zarówno ogrzewanych jak również nieogrzewanych, dla każdego z nich jest określona przynależność do mieszkania oraz numer i opis pomieszczenia.

Temperatura pomieszczenia qi | temperatura w pomieszczeniu | [0C]
Wymiary |  |
Szerokość pomieszczenia w świetle „as” | szerokość przegrody mierzona w świetle | [m]
Długość pom. w świetle „bs” | długość przegrody mierzona w świetle | [m]
Powierzchnia pomieszczenia w świetle As | powierzchnia pomieszczenia mierzona w świetle | [m2]
Wys kond.w osiach ho | wysokość kondygnacji podana mierzona w osiach | [m]
Grubość stropu dstr | grubość stropu | [m]
Wysokość w świetle hs | wysokość pomieszczenia w świetle | [m]
Kubatura pomieszczenia | kubatura pomieszczenia mierzona w świetle | [m3]
Grunt |  |
Zagłębienie poniżej gruntu z’ | zagłębienie podłogi na gruncie poniżej poziomu podłogi | [m]
Obwód podłogi na gruncie Opg | obwód podłogi na gruncie w pomieszczeniu | [m]
Wymiar char.podł. pomieszczenia B | wymiar charakterystyczny podłogi na gruncie obliczony dla pomieszczenia | [m]
Wentylacja |  |
Min. krotność wymian powietrza went. nmin | minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu | [1/h]
Krotność wymian przy różnicy 50 Pa n50 | krotność wymian pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a środowiskiem zewnętrznym przy różnicy ciśnień 50 Pa zależna od typu konstrukcji budynku i jego szczelności | [1/h]
Współczynnik osłonięcia e | współczynnik osłonięcia pomieszczenia zależny od stopnia osłonięcia budynku | [ - ]
Wysokość nad gruntem h | wysokość pomieszczenia ponad gruntem liczona w połowie wysokości pomieszczenia | [m]
Wys.wsp. korekcyjny e | wysokościowy współczynnik korekcyjny zależny od wysokości środka pomieszczenia ponad poziomem gruntu | [ - ]
Strumień powietrza nawiewanego Vnaw | strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia na drodze zadeklarowanej wentylacji mechanicznej | [m3/h]
Temperatura powietrza nawiewanego qnaw | temperatura powietrza nawiewanego mechanicznie | [0C]
Temperaturowy czynnik redukcyjny fV | temperaturowy czynnik redukcyjny uwzględniający różnicę pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą powietrza nawiewanego | [ - ]
Strumień powietrza wywiewanego Vwyw | zadeklarowany w pomieszczeniu strumień powietrza wywiewanego na drodze mechanicznej wentylacji | [m3/h]
Temperatura pow. zasysanego qmech,inf | temperatura powietrza zassanego z zewnątrz do pomieszczenia | [0C]
Temp. czynnik red | temperaturowy czynnik redukcyjny uwzględniający różnicę pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą powietrza napływającego z innych pomieszczeń w budynku | [ - ]
Dodatkowa moc cieplna |  |
Współczynnik ponownego nagrzewania fRH | współczynnik ponownego nagrzewania jest funkcją kilku parametrów pomieszczenia w trakcie nagrzewania | [W/m2]
Skuteczna masa budynku cwirk | wielkość określająca zdolność przegród budowlanych budynku do akumulacji ciepła | [Wh/m3K]
Spadek temperatury DJRH | spadek temperatury w pomieszczeniu po fazie obniżenia temperatury | [K]
Czas obniżenia temperatury tAbs | czas obniżenia temperatury w pomieszczeniu | [h]
Krotność wymian w fazie obniżenia temp. nAbs | zadeklarowana krotność wymian powietrza w pomieszczeniu w fazie obniżenia temperatury | [1/h]
Czas nagrzewania tRH | czas nagrzewania temperatury w pomieszczeniu do stanu sprzed jej obniżenia, określony na podstawie zdolności regulacyjnych systemu grzewczego | [h]
Krotność wymian w fazie nagrzewania nRH | zadeklarowana krotność wymian powietrza w pomieszczeniu w fazie nagrzewania pomieszczenia | [1/h]

Dane przegród użytych w pomieszczeniu

Orient. | orientacja użytej przegrody względem stron świata | [ - ]
Typ | typ użytej przegrody predefiniowany w programie | [ - ]
n | ilość przegród | [szt.]
b | szerokość przegrody mierzona wg wymiarów w osiach | [m]
h/l | wysokość/długość przegrody mierzona wg wymiarów w osiach | [m]
A | powierzchnia przegrody mierzona wg wymiarów w osiach | [m2]
AAbzuc | powierzchnia podprzegrody | [m2]
A’ | powierzchnia zewnętrzna obliczeniowa (netto) | [m2]
Zw/Gr | określa stratę ciepła do .... | [ - ]
qds | temperatura po drugiej stronie przegrody | [0C]
ek/bu | czynnik korekcyjny zależny od rodzaju przegrody | [ - ]
U0 | współczynnik przenikania ciepła | [W/m2K]
DU | dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych | [W/m2K]
Uc | skorygowany współczynnik przenikania ciepła uwzględniający normatywny dodatek do współczynnika Uo oraz dodatek na mostki cieplne w przegrodzie | [W/m2K]
HT | współczynnik strat ciepła przez przenikane | [W/K]
F | strata ciepła przez przegrodę | [W]

Straty ciepła na wentylację w pomieszczeniu

Min. strumień powietrza went. V min | minimalny strumień powietrza wentylacyjnego | [m3/h]
Strumień powietrza infiltracyjnego Vinf | strumień powietrza infiltrującego do pomieszczenia z zewnątrz przez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej | [m3/h]
Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu fv,su | strumień powietrza nawiewanego mechanicznie skorygowany o współczynnik temperaturowy | [m3/h]
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf fv,mech | strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia w wyniku działania instalacji wywiewnej skorygowany o współczynnik temperaturowy | [m3/h]
Strumień powietrza wentylacyjnego V | strumień powietrza wentylacyjnego napływający do pomieszczenia brany do obliczeń strat ciepła pomieszczenia | [m3/h]
Straty ciepła na wentylacje HV /FV | strata ciepła na wentylację w pomieszczeniu | [W]
Całkowita strata ciepła netto FNetto | suma strat ciepła w pomieszczeniu przez przenikanie i na wentylację | [W]
Dodatkowe zapotrzebowanie ciepła FRH | zapotrzebowanie ciepła wynikające z zadeklarowania czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu | [W]
Całkowita strata ciepła zredukowana Fzred | całkowita strata ciepła pomieszczenia pomniejszona o stratę ciepła przez przegrody ogrzewane | [W]