6.3.1.3. PG pokrywające niecałe pomieszczenie<br>

#### 6.3.1.3. PG pokrywające niecałe pomieszczenie

Powierzchnie grzewcze są wstawiane domyślne na cały obszar pomieszczenia, co znacznie ułatwia edycję sytuacji standardowych. Przypadki niestandardowe można uzyskać dzięki dzieleniu PG i usuwaniu tych, które nie są potrzebne korzystając z niestandardowego odstępu od ścian lub ręcznego rysowania PG w obszarze pomieszczenia.

¨ Aby utworzyć PG zajmującą jedynie część pomieszczenia należy:

1. Wstawić PG do tego pomieszczenia (patrz 6.3),

2. Podzielić PG macierzystą tak, aby jedna z PG pochodnych zajmowała ten obszar, który ma być pokryty ogrzewaniem podłogowym, np.:

3. Usunąć niepotrzebne PG:

Powyższa metoda pozwala na utworzenie dowolnej PG stanowiącej wielokąt wypukły. W sytuacjach prostszych, gdy celem jest równoległe odsunięcie krawędzi PG od ściany, można skorzystać również z innej metody, wykorzystującej możliwość wprowadzenia niestandardowego odstępu PG od ściany.

¨ Aby odsunąć krawędź PG od wybranej przegrody należy:

1. Wykorzystując opcje projektu (F7) na zakładce „Ogrzewania płaszczyznowe – podłogowe” można ustalić standardowe odstępy PG od ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

2. Aby dla jednej ze ścian wybrać niestandardowy odstęp należy przejść na warstwę „Konstrukcja” i zaznaczyć ścianę, od której ma być zachowany niestandardowy odstęp PG:

3. W polu „Odstęp od ściany” należy wpisać żądany odstęp PG od tej ściany. Wielkość PG zostanie odpowiednio zmodyfikowana:

Korzystne jest odpowiednie skonfigurowanie odstępów od ścian przed wstawianiem powierzchni grzewczych do pomieszczeń i ich edycją (np. dzieleniem). W przypadku zmiany odstępu od ściany w pomieszczeniach, w których już wstawiono PG, może dojść do ich niewłaściwego zmodyfikowania, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, gdy z daną ścianą graniczy kilka PG.

W sytuacji, gdy obszar nie pokryty ogrzewaniem ma charakter fragmentaryczny i wyrywkowy, należy skorzystać z pola w danych PG o nazwie „Pow. zabud. bez rur [m2]” i wprowadzić tam odpowiednią wartość. Aby nanieść tego typu zabudowę na rysunku można wykorzystać elementy grafiki i opisy.

¨ Aby ręcznie wrysować PG do pomieszczenia należy:

1. Wybrać element „Podłoga grzewcza (rysowana ręcznie)” ,

2. Przejść na obszar rysunkowy i zaznaczyć pierwszy narożnik powierzchni grzewczej klikając lewym klawiszem myszki:

3. Następnie wprowadzić wszystkie naroża PG tworząc odpowiedni kształt. Aby zakończyć wstawianie kliknąć prawym klawiszem myszki:

Metoda ta pozwala na wstawianie powierzchni grzewczej o dowolnym kształcie i wielkości.

! Dla powierzchni grzewczych o dowolnych kształtach program uwzględnia ilość materiałów tylko dla wielkości powierzchni pokrytej przez tę PG. Pamiętając o tym należy je stosować w szczególnych przypadkach.