2.5.1. Etapy tworzenia projektu<br>

### 2.5.1. Etapy tworzenia projektu

Do podstawowych etapów tworzenia projektu instalacji należą:

4. Utworzenie nowego projektu i skonfigurowanie jego danych ogólnych, m.in. katalogów (patrz rozdział 3.3),

2. Utworzenie odpowiedniej liczby arkuszy z naniesionymi rzutami budynku (patrz rozdział 2.3.1),

3. Wprowadzenie odbiorników i sieci rozdzielczej na rzuty budynku (patrz rozdział 2.4.3 pt. „Wprowadzenie grzejników i planu sieci rozdzielczej”) i zadeklarowanie wprowadzonych elementów jako cienie,

4. Utworzenie arkusza rozwinięcia i narysowanie rozwinięcia instalacji (patrz rozdział 2.5.4),

5. Skojarzenie cieni odbiorników i działek na rzutach z elementami rozwinięcia (patrz rozdział 2.5.5),

6. Uzupełnienie danych i określenie typów elementów i urządzeń z katalogów

7. Ewentualne uzupełnienie rysunków o dodatkowe opisy (np. nazwy grup – pionów, tabelki rysunku itd.),

8. Zapisanie pliku,

9. Ustalenie opcji obliczeń, diagnostyka i wykonanie obliczeń (patrz rozdział 12),

10. Przegląd wyników w tabelach i/lub na rysunku (patrz rozdział 12.1),

11. W razie potrzeby – skorygowanie danych lub rysunku (np. w razie nakładania się opisów) i powtórzenie obliczeń,

12. Wykonanie potrzebnych wydruków (patrz rozdział 9.3.1),

13. Zapisanie pliku.