3.4.7. Pozycja „Ogrz. płaszczyznowe”<br>

### 3.4.7. Pozycja „Ogrz. płaszczyznowe”

Pozycja „Ogrz. płaszczyznowe” zawiera w swej liście kilka pozycji danych, na których ustalane są najważniejsze dane z zakresu ogrzewania podłogowego i ściennego. Pozycje te są widoczne po rozwinięciu pozycji nadrzędnej - „Ogrzewanie płaszczyznowe”. Po zaznaczeniu jakiejkolwiek z nich zostaje otwarte odpowiednie okno edycji danych.

Pozycja ”Dane ogólne”

Tutaj wybierane są dane ogólne, które odnoszą się do ogrzewania podłogowego i ściennego . Są to:

- „Ogrzewanie podłogowe” – pole wyboru katalogu producenta systemu ogrzewania podłogowego,

- pola „Dt/Dq min SW”, „Dt/Dq max SW”, „Dt/Dq min SB”, „Dt/Dq max SB” – pozwalają na zadeklarowanie przedziału dopuszczalnej różnicy temperatury zasilania i powrotu (wychłodzenia czynnika grzewczego) dla pętli grzewczych, oddzielnie dla stref wewnętrznych „SW” i brzegowych „SB”. Domyślne ustawienia są zgodne z wytycznymi producenta. Należy w tym miejscu pokreślić, że manipulowanie różnicą temperatur w pętli, bezpośrednio przekładającą się na natężenie przepływu czynnika i jego średnią temperaturę, jest podstawowym środkiem pozwalającym na dostosowanie mocy ogrzewania podłogowego do wartości wymaganej. Dlatego zbytnie ograniczenie przedziału dopuszczalnej różnicy temperatur znacznie utrudnia dobór płaszczyzn grzejnych. Z drugiej strony, jeśli występuje potrzeba zaprojektowania instalacji na z góry zadaną różnicę temperatur, można ją w tym miejscu narzucić, wpisując tę samą wartość w polu Dt/Dq min i Dt/Dq max,

- „Ogrzewanie ścienne” – pole wyboru katalogu producenta,

- pola „Dt/Dq min”, „Dt/Dq max” – umożliwiają określenie zakresu maksymalnego oraz minimalnego wychłodzenia dla czynnika grzewczego przepływającego przez pętle grzewczą ogrzewania ściennego. Domyślnie pola są uzupełnione wartościami zalecanymi przez producenta.

Dodatkowo można określić następujące dane w polach:

- „Max. strata ciśn. pętli [kPa]” – pozwala na zmianę domyślnej maksymalnej straty ciśnienia w pętli grzewczej (strata liniowa na rurze i złączkach).

- „Wsp. długości dla przyłączy wirtualnych” – przez podanie wartości współczynnika można określić jaki ma być mnożnik do długości przyłączy wirtualnych, których przebieg odbywa się po najkrótszej drodze od płaszczyzny grzejnej do rozdzielacza.

Pozycja „Rozdzielacze i automatyka o.p.”

Okno edycji rozdzielaczy zawiera te same pola jakie są dostępne dla rozdzielaczy z pozycji „Typy domyślne”. Z tego względu można je uzupełniać na jednej z tych dwóch pozycji.

Pozycja „Ogrzewanie podłogowe”

Pozycja ta zawiera najważniejsze dane z zakresu stosowanego systemu ogrzewania podłogowego i ustawień domyślnych. Odpowiednie skonfigurowanie pól może znacznie przyspieszyć wprowadzanie danych, a uzupełnienie niektórych jest wymagane przez program.

- „Domyślny system / sposób mocowania” – umożliwia określenie, który system będzie stosowany najczęściej w projektowanym obiekcie i ma być przyjmowany domyślnie dla nowo wstawianych powierzchni grzewczych,

- „Domyślny typ rur” – umożliwia określenie, który typ rur spośród oferty danego producenta będzie stosowany domyślnie w projektowanej instalacji,

- „Dostępne odst. ukł. w SW:” – możliwość odznaczenia jednego lub kilku rodzajów odstępów układania rur dla strefy wewnętrznej. Domyślnie zaznaczone są wszystkie odstępy dopuszczone przez wybrany system mocowania i wybrany typ rury,

- „Dostępne odst. ukł. w SB:” – możliwość zaznaczenia / odznaczenia jednego lub kilku rodzajów odstępów układania rur dla strefy brzegowej. Domyślnie zaznaczone są te odstępy, które zaleca wybrany producent dla stref brzegowych,

- „Odstęp PG od ściany zewn.” i „Odstęp PG od ściany wewn” – zadeklarowane wartości będą brane pod uwagę przy wstawianiu powierzchni grzewczej do pomieszczeń podczas edycji instalacji. Program automatycznie wstawia powierzchnię grzewczą na cały obszar pomieszczenia, zostawiając określony w tym miejscu odstęp od ścian. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że chodzi tu o umowną granicę PG, rozumianą jako odległość ostatniego przewodu plus połowa odstępu układania. Np. jeśli odstęp układania wynosi 20 cm, a odległość PG od ściany 15 cm, to skrajna rura powinna przebiegać 25 cm od ściany (15 + ½ * 20). Odstęp ten nie ma wpływu na fizyczną wielkość płyty grzewczej, która zawsze sięga do samej ściany, wpływa natomiast na efektywną powierzchnię PG. Pominięcie odstępu od ścian przy projektowaniu, a uwzględnienie go przy wykonywaniu pętli może prowadzić do znacznych błędów,

- „Wsp. przewodzenia ciepła wylewki [W/(m K)]” – pozwala zmienić domyślny współczynnik przewodzenia ciepła wylewki, jeśli stosowana w projekcie będzie miała inne parametry,

- „Domyślna okładzina [(m2 K)/W]” – umożliwia wybór domyślnej okładziny dla powierzchni grzewczych. Domyślna wykładzina zostanie przypisana do tych PG, którym w tabeli danych nie została wybrana inna okładzina,

- „Domyślne wykorzystanie mocy przyłączy” [%] – deklarowanie wielkości wykorzystania mocy grzejnej przyłączy. Domyślnie polu przypisana jest wartość 50%,

- „Domyślne max. dop. obciążenie” [kN/m2] – deklaracja maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla podłóg grzewczych – determinuje wybór odpowiedniej konstrukcji,

- „Domyślny rodzaj pomieszczenia” – deklaracja domyślnego rodzaju pomieszczenia. Wybór rodzaju pomieszczenia decyduje o dopuszczalnej maksymalnej wartości temperatury powierzchni podłogi w strefie wewnętrznej tppmax i brzegowej tppmax SB,

! Bez zadeklarowania producenta ogrzewania podłogowego nie ma możliwości wyboru domyślnych typów

Pozycja „Ogrz. ścienne”

Pozycja ta zawiera najważniejsze dane odnośnie ogrzewania ściennego w projekcie. Są to:

- „Domyślny system / sposób mocowania” – umożliwia określenie, który system będzie stosowany najczęściej w projektowanym obiekcie i ma być przyjmowany domyślnie dla nowo wstawianych powierzchni grzewczych,

- „Domyślny typ rur” – umożliwia określenie, który typ rur spośród oferty danego producenta będzie stosowany domyślnie w projektowanej instalacji,

- „Dostępne odst. ukł.:” – możliwość zaznaczenia / odznaczenia jednego lub kilku rodzajów odstępów układania rur. Domyślnie zaznaczone są wszystkie odstępy dopuszczone przez wybrany system mocowania i wybrany typ rury,

- „Wsp. przewodzenia ciepła tynku [W/(m K)]” – pozwala zmienić domyślny współczynnik przewodzenia ciepła tynku, jeśli stosowany w projekcie będzie miał inne parametry. .

! Bez zadeklarowania producenta ogrzewania ściennego nie ma możliwości wyboru domyślnych typów

Pozycja „Max. długości pętli”

Pozycja „Max. długości rur”, umożliwia zmianę standardowych ograniczeń w zakresie maksymalnej długości pętli grzewczej ogrzewania płaszczyznowego – pole „Max.dł.[m]”. Ustawienia domyślne są zgodne z wytycznymi producenta i najczęściej odpowiadają handlowym długościom zwojów rury danego typu. Występuje także górna, nieprzekraczalna granica, wynikająca z maksymalnej długości rury możliwej do zakupienia, najczęściej na zamówienie – wartość jest nie edycyjna, podana w polu „Max.dł.tech.[m]”. Może też wystąpić sytuacja, że długość domyślna jest jednocześnie maksymalną możliwą.

W zależności od wybranego producenta systemu ogrzewań płaszczyznowych, w dolnej części okna mogą ukazać się opcje dotyczące podziału rur OP na zwoje:

- „Wykonuj podział rur OP na zwoje” – zaznaczenie pola oznacza, że zestawienie materiałów wykonane po obliczeniach projektu zawierać będzie zestawienie rur OP w postaci zwojów. Zestawienie w postaci zwojów jest wykonywane w taki sposób, żeby uzyskać jak najmniejszą niewykorzystaną długość rury. Z jednego zwoju można pozyskać kilka pętli OP.

- „Dodatek do dł. rury przy podziale na zwoje” – wpisana wartość będzie uwzględniana przy podziale długości rur na zwoje. Jest to długość dodatkowa uwzględniana podczas podziału pętli grzewczych na zwoje dostępne w katalogu wybranego producenta systemu ogrzewania płaszczyznowego.

Po prawej stronie może znajdować się lista dostępnych zwojów wybranego wcześniej producenta ogrzewania płaszczyznowego charakteryzujących się podaną długością i średnicą. Odznaczenie dostępnego typu zwoju oznacza Blokadę stosowania danego zwoju w projekcie.

Pozycja „ti poniżej”

Okno edycji otwierane po wybraniu pozycji „ti poniżej” zawiera możliwość podania w tabeli danych pomieszczenia wartości temperatury jaka panuje poniżej płaszczyzny grzejnej, jako:

· wartości obliczonej przez program na podstawie rzędnej gruntu i pomieszczenia znajdującego się poniżej danej PG poprzez zaznaczenie pola „Na podstawie rzędnej gruntu i pom. poniżej”. Do edycji będą wówczas dostępne pola:

- „Rz. gruntu w stosunku do rz. odniesienia [m]” – należy wpisać wartość rzędnej gruntu w stosunku do rzędnej odniesienia,

- „temperatura gruntu [0C]” – pole edycji, wartość podana domyślnie w programie wynosi 50C.

Na podstawie zadeklarowanej w strukturze budynku rzędnej kondygnacji odniesienia oraz rzędnej gruntu w stosunku rzędnej odniesienia a także zadeklarowanej temperatury gruntu, program określa w tabeli danych każdego pomieszczenia wartość „ti poniżej”.

· wartości narzuconej po zaznaczeniu pola „Podane”. Do edycji będzie wówczas dostępne pole:

- „Domyślne ti/qi poniżej dla arkusza [0C]” – umożliwia wpisanie domyślnej temperatury panującej poniżej ogrzewanych płaszczyznowo pomieszczeń na danym arkuszu roboczym. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia różnych wartości temperatur „ti poniżej” dla poszczególnych arkuszy.

Wartość „ti poniżej” jest potrzebna do automatycznego lub ręcznego doboru konstrukcji podłogi – grubości izolacji

! Wartość „Ti poniżej nie ma zastosowania w obliczeniach strat ciepła.