9.5.3. Ogrzewania grzejnikowe – niezadowalający dobór średnic<br>

### 9.5.3. Ogrzewania grzejnikowe – niezadowalający dobór średnic

Dobór średnic przewodów centralnego ogrzewania grzejnikowego i sieci zasilającej rozdzielacze ogrzewania podłogowego odbywa się według ustalonych na zakładce „Opcje doboru średnic” kryteriów. Wartości tych kryteriów zależą od umiejscowienia działki, które jest ustalane w edytorze graficznym. Z przyczyn praktycznych są one różne np. dla gałązek grzejnikowych i pionów lub sieci rozdzielczej. Może się więc zdarzyć, że działka o określonym przepływie będzie mogła mieć dobraną średnicę 20 mm jako gałązka, ale jako odcinek sieci mieszkaniowej, gdzie zadana jest mniejsza wartość jednostkowego oporu tarcia R [Pa/m] – wymagana będzie dla niej średnica 25 mm. Jeżeli oczekiwana jest mniejsza wartość średnicy (np. z uwagi na dostępność lub koszty złączek i armatury), a Użytkownik nie chce globalnie zwiększyć wartości Rmax dla sieci mieszkaniowej, może indywidualnie wskazanym działkom, którym program przypisał umiejscowienie „mieszkanie” zmienić je na „gałązka”, po czym powtórzyć obliczenia z ponownym doborem średnic.

Czasami program sygnalizuje niemożność dobrania w ogóle średnicy działki. Może się tak zdarzyć szczególnie w przypadkach korzystania z domyślnego typu rur, gdy typ ten ma stosunkowo mały zakres średnic. Jeżeli w katalogu, z którego pochodzi wybrany typ domyślny (np. rury w zwojach), istnieje podobny typoszereg lecz o większym zakresie średnic (np. rury w sztangach), zwykle jest on wskazany jako tzw. następca i program ma możliwość dobrania alternatywnie takiej rury, co jednak wymaga zaznaczenia opcji „Przechodź do następców rur” w zakładce opcji doboru średnic.