4.4.5. Okno wyboru materiału budowlanego<br>

### 4.4.5. Okno wyboru materiału budowlanego

Podczas edycji przegrody, listę materiałów budowlanych można wywołać korzystając z przycisku „Wybierz materiał z listy” znajdującego się w polu nazwy materiału. Pojawi się okno, zawierające listę materiałów, z których Użytkownik może korzystać definiując przegrody.

Oznaczenia kolumn w tabeli:

Nazwa materiału lub grupy materiałowej

d – grubość warstwy przegrody

Przy danym materiale budowlanym, pole może być uzupełnione wartością zadeklarowaną przez Użytkownika w oknie edycji materiałów budowlanych (zobacz rozdział 4.6), w przeciwnym wypadku, dla materiałów budowlanych zadeklarowanych w programie wartości „d” pozostają nieuzupełnione.

r – gęstość materiału budowlanego

Określa gęstość materiału w stanie suchym.

l – współczynnik przewodności cieplnej materiału budowlanego

Dla danego materiału zależny od stopnia zawilgocenia. Określany automatycznie przez program dla wybranego z listy materiału budowlanego.

Cp – ciepło właściwe materiału budowlanego

Określa ciepło właściwe materiału w stanie suchym.

m – współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego

Wartość uzupełniana automatycznie w zależności od właściwości materiału budowlanego.

R – opór cieplny warstwy przegrody

Pole nie uzupełnione. Wartość podawana przez Użytkownika lub obliczana w tabeli przegród,

Użytkownik ma możliwość zmiany zawartości listy przez zaznaczenie następujących pól:

- Pokaż warstwy powietrzne najpierw – zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie grupy warstw powietrznych, jako pierwszych na liście materiałów budowlanych,

- Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału – pole służące do wpisywania z klawiatury początkowych liter lub całej nazwy materiału budowlanego poszukiwanego w liście materiałów,

- Widok alfabetyczny – wybór tego pola powoduje wyświetlenie materiałów budowlanych w postaci listy ułożonej w porządku alfabetycznym,

- Widok grupowy – wybór tego pola powoduje wyświetlenie materiałów budowlanych w układzie grupowym,

- Sortuj wg ... – pole służące do sortowania materiałów budowlanych wg następujących cech: nazwy, grubości, gęstości, współczynnika lambda, ciepła właściwego, paroprzewodności, oporu przenikania.

Właściwości cieplne wszystkich materiałów budowlanych są określane dla warunków średniowilgotnych.

W liście, jako pierwsza wyświetlana jest grupa zawierająca ostatnio użyte materiały.

Dostępny jest tryb szybkiego wyszukiwania materiału. Wpisanie całej nazwy lub pierwszych liter z nazwy poszukiwanego materiału w wyświetlonym polu zaznaczonym kursorem „Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału” powoduje jego odszukanie. Wybór można zatwierdzić klawiszem Enter lub klikając przycisk OK.

Za pomocą przycisku lub klawisza F3 dla wpisanego ciągu liter jest wyszukiwany kolejny materiał budowlany odpowiadający wpisanej nazwie.

W linii stanu jest wyświetlana pełna nazwa aktualnie zaznaczonego materiału. Nazwa ta nie jest widoczna w liście.

Dostępne czynności w oknie wyboru materiału:

Klawiatura:

- Enter – wybór materiału, na którym znajduje się kursor,

- Wpisanie początkowych liter poszukiwanej nazwy materiału powoduje jego wyszukanie w liście materiałów budowlanych. Np. wpisanie liter „ka” powoduje wyszukiwanie materiału rozpoczynającego się od tych liter np. „kamień”. Przejście do następnego materiału zaczynającego się od wpisanych liter następuje po przyciśnięciu na F3.

- F3 – przejście do następnego materiału zaczynającego się od podanego ciągu liter.

Myszka:

- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na grupę materiału – rozwinięcie wybranej grupy materiałów do widoku listy.

- Pojedyncze kliknięcie na ikonkę przy nazwie grupy – rozwinięcie wybranej grupy materiałów do widoku listy.

- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na materiał – wybór materiału do edytowanej przegrody.

Lista jest niedostępna do edycji przez Użytkownika. Edycja jest możliwa w opcjach menu głównego >> polecenie „Narzędzia/Edycja materiałów” Ctrl+F<<.