9.2.2. Wyniki ogólne ogrzewania płaszczyznowego<br>

### 9.2.2. Wyniki ogólne ogrzewania płaszczyznowego

Zawierają one dla każdego obwodu regulacji oddzielny blok wyników, obejmujący dane zbiorcze dla całego obwodu oraz zestawienie rozdzielaczy należących do tego obwodu. Pierwsza linijka opisuje dane obwodu regulacji:

Źródło <nazwa_źródła>

Zastosowanie <Ogrzewnictwo / Chłodnictwo>

Medium <nazwa_medium> – wybrany w tabeli danych rodzaj medium oraz ewentualnie przypisana mu procentowa wartość udziału, jeśli nie jest to woda.

Dane zbiorcze obejmują następujące pola:

Obwód regulacji zasilany z | typ i nazwa źródła zasilania dla danego obwodu |
Temperatura tz/qz i tp/qp | obliczona lub narzucona temperatura zasilania danego OR, średnia temperatura powrotu dla całego obwodu regulacji, wynikająca z przepływów i temperatur powrotu uzyskiwanych na poszczególnych PG należących do tego obwodu regulacji | [0C]
Straty ciepła do pokrycia przez o.p. | sumaryczne zapotrzebowanie ciepła do pokrycia przez o.p. przypisane wszystkim PG należącym do tego obwodu regulacji | [W]
Uzyskana moc O.P. | sumaryczna moc wszystkich PG należących do tego obwodu regulacji | [W]
Przepływ wody grzewczej | sumaryczny przepływ czynnika grzewczego przez wszystkie rozdzielacze danego obwodu regulacji | [kg/h]
w tym na pokrycie strat zewn. | przepływ czynnika grzewczego równoważący stratę na zewnątrz (w dół lub w bok). Zgodnie ze stosowaną metodą obliczeniową, straty na zewnątrz są równoważone określanym w trakcie obliczeń narzutem na przepływ czynnika grzewczego. Niniejsze pole wprowadzono dla ułatwienia oceny, jaka część sumarycznego przepływu wynika właśnie z konieczności równoważenia strat | [kg/h]
Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne | maksymalne ciśnienie dyspozycyjne spośród stosowanych dla rozdzielaczy w danym obwodzie regulacji | [kPa]
Pojemność wodna instalacji | sumaryczna pojemność wodna instalacji ogrzewania podłogowego, a więc pojemność rur tworzących pętle grzewcze oraz rozdzielaczy | [dm3]

Tabela rozdzielaczy OP obejmuje następujące pola:

Symbol rozdzielacza | symbol (nazwa) rozdzielacza wprowadzony w tabeli danych |
Liczba pętli | liczbą pętli wychodzących z danego rozdzielacza (a nie liczba wyjść, gdyż wyjść może być więcej z uwagi na dodatkowe wyjścia przeznaczone dla grzejników) |
Łączna dł. rur | łączna długość rur wszystkich pętli należących do danego rozdzielacza | [m]
tp/qp | średnia temperatura powrotu dla danego rozdzielacza, wynikająca z przepływów i temperatur powrotu uzyskiwanych na poszczególnych PG należących do tego rozdzielacza | [0C]
Przepływ | sumaryczny przepływ czynnika grzewczego przez dany rozdzielacz | [kg/h]
Ciśn. dysp. | ustalone (obliczone lub narzucone przez użytkownika) ciśnienie dyspozycyjne, jakie należy zapewnić danemu rozdzielaczowi. Dla tej wartości ciśnienia została przeprowadzona regulacja rozdzielacza | [Pa]
Wym. ciśn. dysp. | minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla danego rozdzielacza, ustalone podczas obliczeń. Jeśli regulacja jest prowadzona dla ciśnienia narzuconego, pole to informuje o minimalnym ciśnieniu, jakie może zostać zastosowane dla danego rozdzielacza | [Pa]

Pod tabelą może dodatkowo znajdować się liczba powierzchni grzanych przyłączami przypisanych do danego źródła.