D.1. Ważne informacje dla Użytkowników wersji 2 programów Instal-c.o. i Instal-o.p. <br>

## D.1. Ważne informacje dla Użytkowników wersji 2 programów Instal-c.o. i Instal-o.p.

Różnice i nowości w wersji 4.5 w stosunku do wersji 2 programu zostały szczegółowo omówione w instrukcji obsługi. Tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na cechy nowego programu najistotniejsze dla umożliwienia obliczeń plików zaimportowanych z wersji 2, a także mogące stwarzać problemy edycyjne przy tworzeniu pierwszych nowych projektów dla osób przyzwyczajonych do pewnych konwencji obowiązujących w wersji 2.

L.p. | Zagadnienie edycyjne | Sposób rozwiązania w wersji 2 | Sposób rozwiązania w wersji 4
|  | 1. Ogólnie |
1.1. | Dostępne narzędzia edycji danych | Edytor tabel TEDI lub edytor graficzny GREDI | Edytor graficzny GREDI.
1.2 | Pobieranie danych z OZC | Czytanie pliku *.ozc przy każdym wczytywaniu pliku *.cow zawierającego odwołanie do pomieszczeń z OZC, następnie przypisywanie grzejnikom z projektu c.o. grzejników dobranych przez OZC lub pomieszczeń z | Praca na tym samym pliku. Kondygnacje, mieszkania, pomieszczenia i grzejniki widziane w jednakowy sposób przez oba programy.
|  | 2. Różnice w sposobie wstawiania i łączenia elementów |
2.1. | Wstawienie naczynia wzbiorczego | Wstawiane w dowolne miejsce – naczynie wzbiorcze traktowane jest jako element graficzny | Musi być podłączone do działki za pomocą „Działki bez przepływu medium”.
2.2. | Wstawienie nadmiarowo – upustowego regulatora różnicy ciśnienia | Wstawiany na działkę zasilającą, w tabeli danych jako nr. dz. włączenia rurki impulsowej wskazywana była działka powrotna, do której mógł odbywać się zrzut nadmiaru czynnika | Musi być wstawiony na działkę bypassu łączącą zasilanie i powrót.
2.3. | Wskazanie miejsca włączenia rurki impulsowej regulatora różnicy ciśnień typu dławiącego | Działka włączenia rurki impulsowej wskazywana w tabeli danych zaworu | Na działce komplementarnej do regulatora musi być umieszczony zawór odpowiedniego typu (pozwalający na włączenie rurki impulsowej) lub – TYLKO w razie braku zaworu – element armatury „Sygnał ciśnienia”. Do nich należy graficznie podłączyć rurkę impulsową regulatora.
2.4. | Włączanie sekcji do sekcji (arkusza do arkusza) | Sekcje włączane mają swoje umowne źródła | Sekcje (arkusze) włączane mają w miejscu źródła element typu „zdalne połączenie”
2.5. | Wiele sekcji nie włączonych wzajemnie do siebie | Są liczone jak włączone do wspólnego, niewidocznego źródła – tak, więc są liczone do wspólnego ciśnienia dyspozycyjnego | Są liczone niezależnie – każda sekcja (arkusz) ma w tym przypadku własne źródło, więc może mieć dobrane inne ciśnienie dyspozycyjne.
2.6. | Wzajemna odległość elementów armatury na działce i odległość zaworów od odbiorników | Nieistotna dla obliczeń i zestawienia materiałów | Istotna dla doboru złączek pomiędzy kolejnymi elementami armatury i/lub armaturą a odbiornikiem
2.7. | Wstawienie działki bypassu, spustu lub odpowietrzenia | Rysowane jako grafika, brak doboru armatury | Rysowane specjalnymi typami działek, możliwość wstawiania i doboru wielkości armatury.

2.8.

Łączenie elementów

Wszystkie elementy instalacji muszą być połączone na rysunkach

1. Elementy – cienie nie muszą być poprawnie połączone,

2. W razie potrzeby program może stworzyć połączenia wirtualne pomiędzy powierzchniami grzewczymi (ogrzewania podłogowego lub ściennego) i rozdzielaczem, bez potrzeby rysowania przyłączy. Może także zdalne połączenie niemające pary uczynić „wirtualnym źródłem”.

|  | 3. Różnice w danych liczbowych projektu lub jego elementów |
3.1. | Deklaracja planowanego spadku temperatury medium | W danych ogólnych | W danych ogólnych wartość domyślna, wykorzystywana podczas wstawiania nowego odbiornika, do obliczeń istotna wartość wpisana indywidualnie do każdego odbiornika (może być w nawiasie jako „równa domyślnej”).
3.2. | Deklaracja temperatury zasilania instalacji | W danych ogólnych | W danych ogólnych wartość domyślna, wykorzystywana podczas wstawiania nowego źródła, do obliczeń istotna wartość wpisana indywidualnie do każdego źródła.
3.3. | Deklaracja minimalnych spadków ciśnienia na zaworach regulacyjnych i termostatycznych | W opcjach obliczeń | W opcjach obliczeń tylko wartość domyślna, do obliczeń istotna wartość wpisana indywidualnie do danych każdego zaworu.
3.4. | Deklaracja izolacji rur | Działka wskazywana do izolowania przez wpisanie grubości izolacji 1 mm, większa wartość oznaczała narzucenie grubości izolacji, materiał wskazywany był w opcjach obliczeń | Izolację działki wybiera się z katalogu według zasad podobnych jak podczas wyboru typu i średnicy rury lub armatury (wszystko odbywa się w edytorze graficznym).
3.5. | Deklaracja złączek i kształtek na działkach | Poza trójnikami – deklarowane w polu danych działki „Opory różne” | Dobierane automatycznie, kształtki nie wynikające z rysunku wstawiane w postaci symboli graficznych. Stąd konieczność usunięcia zawartości pola „Opory różne” w danych zaimportowanych z wersji 2.
3.6. | Opis wydajności cieplnej i temperatury otoczenia grzejnika | Przypisane do grzejnika | Przypisane do pomieszczenia, w którym może być jeden lub więcej grzejników. Jeżeli grzejnik nie jest przypisany do pomieszczenia, to wtedy wartości są w danych grzejnika.
3.7. | Deklaracja instalacji jako chłodniczej (woda lodowa) | Wymagany był dodatni spadek temperatury w odbiornikach (np. 9/4) | Wymagana jest deklaracja źródła jako „chłodnictwo” i ujemne spadki temperatury w odbiornikach.
3.8. | Opis średnicy pionu świecowego | Dowolnie wpisywana w tabeli danych | Wybierana z typoszeregu rur stalowych tak jak średnica każdej działki.
3.9. | Dyspozycyjna różnica ciśnień | Narzucona – w opcjach obliczeń, policzona – w wynikach ogólnych dla całej instalacji | Narzucona – w danych źródła lub w opcjach obliczeń dla każdego źródła, policzona - w wynikach ogólnych dla każdego źródła.
|  | 4. Ogrzewanie podłogowe |
4.1. | Zakres instalacji i zasilanie ogrzewania podłogowego | Ostatnim elementem instalacji jest rozdzielacz – stanowi on umowne źródło | Rozdzielacz musi być podłączony działkami do elementu typu źródło lub kocioł, bezpośrednio lub przez mieszacz. Dopuszczalne są połączenia wirtualne.
4.2. | Obwody regulacji | Deklarowane w danych ogólnych | Automatyczne rozpoznanie obwodu regulacji (jako wszystkich PG i przyłączy podłączonych do miejsca zmieszania wody lub źródła niskotemperaturowego). Dane obwodu regulacji zawarte są w danych tych elementów (np. mieszacz, rozdzielacz z mieszaniem).
4.3. | Powierzchnie grzewcze ogrzewane przyłączami | Deklarowane jako jeden z wariantów ułożenia | Deklarowane jako „Typ PG”.
|  | 5. Przynależność elementów do katalogów |
5.1 | Zawory oferowane przez producentów rur | Niektóre typy (np. zestawy przyłączeniowe grzejników) występowały w dedykowanych katalogach zaworów (KTZ) | Są w katalogach rur i armatury (plikach KTR), w związku, z czym dedykowane producentom rur katalogi zaworów zostały usunięte, co oznacza konieczność ponownego wybrania z listy typów tych zaworów.
5.2 | Grzejniki, których nie chcemy dobierać, a jednocześnie nie narzucamy typu i wielkości | Należało pozostawić nieokreślony typ grzejnika (i nieokreślony domyślny typ grzejnika) | Należy wybrać typ grzejnika z foldera „spoza katalogów” – typ rysunkowy narzuca jeden ze sposobów uproszczonego obliczania pojemności wodnej.
|  | 6. Rozwiązania nie obsługiwane w tej wersji |
6.1. | Włączanie sekcji „z pliku” |  | Należy użyć odbiorników o narzuconym oporze w miejsce sekcji włączanych „z pliku”.

Przy imporcie danych z wersji 2 przed obliczeniami konieczne może się okazać:

- zmodyfikowanie schematu w celu spełnienia warunków opisanych w pp. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,

- zmodyfikowanie danych elementów w celu spełnienia warunków opisanych w pp. 3.3, 3.6, 3.7.

Jeżeli pojawi się błąd działki "typ elementu spoza katalogu" i nie jest to np. zawór, to znaczy ze trzeba wejść do pola działki "opory różne" i usunąć element opisany jako "???blad???" znajdujący się w polu oporów miejscowych.

Bez tych zmian dane zaimportowane z wersji 2 zostaną uznane za błędne lub też ich wyniki obliczeń nie będą odpowiadały pierwotnej koncepcji schematu.