2.2.3. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwinięciu bez obliczeń strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w dokumentacji rysunkowej<br>

### 2.2.3. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwinięciu bez obliczeń strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w dokumentacji rysunkowej

Zakładamy, że straty ciepła pomieszczeń są znane. Postępujemy jak w scenariuszu powyżej, z tym, że rozpoczynamy pracę w Instal-therm – punkt 4. Wymagane wydajności cieplne grzejników należy wpisać bezpośrednio w tabeli danych każdego grzejnika. Alternatywnie można w Instal-therm utworzyć pomieszczenia ”tabelaryczne” i wpisać im wartości strat ciepła, po czym, jak w scenariuszu powyżej, przypisać grzejniki do pomieszczeń. Ten sposób pozwoli programowi na kontrolę pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczeń przez grzejniki i ich optymalny dobór, istotny zwłaszcza w przypadkach zadeklarowania wielu grzejników w pomieszczeniu (unikamy kumulowania się zaokrągleń).