Ważne informacje dla Użytkowników wersji 3.2 programu OZC. <br>

Ważne informacje dla Użytkowników wersji 3.2 programu OZC.

Różnice i nowości w wersji 4 w stosunku do wersji 3.2 programu zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na cechy nowego programu najistotniejsze dla umożliwienia obliczeń plików zaimportowanych z wersji 3.2, a także mogące stwarzać problemy edycyjne przy tworzeniu pierwszych nowych projektów dla osób przyzwyczajonych do pewnych konwencji obowiązujących w wersji 3.2.

L.p. | Zagadnienie edycyjne | Sposób rozwiązania w wersji 3.2 | Sposób rozwiązania w wersji 4
|  | 1. Ogólne informacje |
1.1. | Dostępne narzędzia edycji poszczególnych danych | Edytor tabelaryczny OZC | Edytor tabelaryczny OZC, a także możliwość czytania struktury budynku z danych graficznych programu Instal-Therm
1.2. | Pobieranie danych z OZC do programu obliczeń instalacji co. | Import wyników obliczeń pomieszczeń (i ewentualnie dobranych w OZC grzejników) do programu Instal-c.o. – konieczność ręcznego przypisania każdego pomieszczenia / grzejnika z OZC do grzejnika z Instal-c.o. | Praca na tym samym pliku przez obydwie aplikacje pakietu. Elementy struktury budynku – kondygnacje, mieszkania, pomieszczenia są widziane w jednakowy sposób przez oba programy, co pozwala na dwustronną wymianę danych pomiędzy programami.
|  | 2. Układ danych projektu |
2.1. | Układ danych projektu | Cztery główne części projektu reprezentowane za pomocą zakładek. | Główne części projektu reprezentowane za pomocą listy danych
2.2. | Edycja danych projektu | Okna edycji danych przegród i pomieszczeń dostępne i widoczne po użyciu przycisku Enter na wybranym obiekcie w tabeli. | Okna edycji danych są wyświetlane w oknie dokumentu po prawej stronie po zaznaczeniu obiektu w drzewie.
|  | RÓŹNICE W SPOSOBIE UZUPEŁNIANIA DANYCH |
|  | 3. Dane ogólne |
3.1. | Ogólna informacja o projekcie | Użytkownik opisuje projekt w jednym polu. | Użytkownik opisuje projekt w wydzielonych polach dotyczących projektu, projektanta oraz inwestora.

3.2.

Uzupełnianie danych klimatycznych

Ręczne wpisanie miejscowości; wybór stacji meteorologicznej i aktynometrycznej z rozwijalnej listy. Strefa klimatyczna uzupełniana automatycznie.

Automatyczne wczytanie stacji meteorologicznej i aktynometrycznej po wybraniu katalogu danych klimatycznych i wybraniu z niego miejscowości. Jeżeli poszukiwanej miejscowości nie będzie w katalogu, można wpisać nazwę miejscowość ręcznie i wybrać samodzielnie stacje aktyno. i meteo. z rozwijalnej listy.

Dane klimatyczne są niezbędne do obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii obiektu.

3.3. | Klasa osłonięcia budynku | Dana niewymagana do obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii w budynku. | Dana do wyboru z rozwijalnej listy. Wymagana do obliczeń SZE w oparciu o wskazaną normę.
3.4. | Zmienne wyrażeń | Do uzupełnienia przez Użytkownika. Nie są mianowane. | Pewne zmienne wyrażeń są przypisane jako predefiniowane dla każdego nowo otwieranego projektu. Zmienne mają teraz miana (jednostki).

3.5.

Dane doboru grzejników

Katalogi grzejników, które będą wykorzystane w projekcie, można wybrać w widocznym oknie wyboru.

Nie można zadeklarować występowanie źródła ciepła na dowolnej kondygnacji. Wychłodzenie czynnika grzewczego jest liczone na podstawie ilości kondygnacji w budynku.

Deklaracja proporcji grzejnika dla metody doboru „Proporcje”.

Katalogi grzejników, które będą wykorzystane w projekcie, można wybrać korzystając z przycisku „Obsługa katalogów”.

Występuje tutaj pole „Numer kondygnacji ze źródłem” pozwalający na prawidłowe obliczenie wychłodzenie czynnika grzewczego. Wychłodzenie jest obliczone na podstawie ilości kondygnacji i położenia źródła ciepła w budynku

Deklarowanie metody doboru jest możliwe przez skorzystanie z przycisku „Ograniczenia wymiarów”. Metody doboru w tych wersjach programu nie odpowiadają sobie.

|  | 4. Dane przegród |
4.1. | Wartość ciepła właściwego „Cp” | Wartość uzupełniana zgodnie z danymi materiałów budowlanych | Należy ręcznie uzupełnić wartość „Cp” warstwy przegrody. Można to uczynić przez ręczne wpisanie wartości w kolumnie „Cp” lub przez skorzystanie z okna wyboru materiałów budowlanych – wówczas dane „cp” zostaną automatycznie uzupełnione.
4.2 | Dane do obliczeń SZE | Do obliczeń SZE jest obojętne czy przegroda jest zadeklarowana jako warstwowa czy też jako „gotowa”, ze względu na to, że nie jest potrzebna pojemność cieplna przegrody. Można deklarować przegrody zarówno na poziomie struktury budynku jak również na poziomie przegród. | Do obliczeń SZE jest konieczne podanie pojemności cieplnej C/A. Należy ją wprowadzić samodzielnie dla przegród o narzuconym wsp. Uo. Dla przegród warstwowych jest obliczana przez program. Dlatego przegroda musi być zdefiniowana na poziomie „Definicji przegród”. Wprowadzenie przegród na poziomie struktury budynku nie umożliwia obliczeń SZE z uwagi na brak danych do obliczeń.
4.3. | Typy przegród | Przegrodom takim jak drzwi zewnętrzne, okno/drzwi wewnętrzne nie można przypisać odpowiedniego dla nich typu. Do wyboru jest typ: ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna. To powoduje, że w zaimportowanym pliku nie są odczytywane jako podprzegrody. | Wszystkim przegrodom można przypisać właściwy im typ, np. „drzwi zewnętrzne”, „drzwi wewnętrzne”, „okno wewnętrzne”. Po imporcie pliku należy skorygować przypisanie podprzegród do właściwych przegród macierzystych.
4.4. | Deklaracja przegrody jako zagnieżdżonej w innej przegrodzie (okno w ścianie) | W zakładce „Edycja przegród” przez wpisanie znaku ^ lub ^^ przy wybranej przegrodzie. | W pozycji „Struktura budynku” przez wybranie odpowiedniego polecenia w tabeli przegród: „Przegroda – Podprzegroda” lub przez jej wprowadzenie w drzewku struktury budynku – „Dodaj okno /drzwi”. Aby wprowadzić podprzegrodę w tabeli danych, należy ją wprowadzić pod przegrodą do której ma należeć.
4.5. | Deklaracja użycia podprzegrody w wybranej przegrodzie budynku. | Istnieje niczym nieograniczona dowolność przypisywania podprzegród do przegród macierzystych. | Możliwość wstawiania podprzegród ograniczona. Nie można przypisywać podprzegród do ścian i podłóg na gruncie.
4.6. | Udział szyby w powierzchni okna | Wartość udziału jest określana przez zaznaczenie pola ”okno z powierzchnią” oraz ustalenie powierzchni okna i szyby w odpowiednich polach. | Wartość udziału jest określona w polu „Usz” – udział powierzchni szyby w powierzchni okna/drzwi. Pole do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika. Po imporcie należy uzupełnić dane zgodnie z projektem.
|  | 5. Struktura budynku i przypisanie określonych danych do elementów tej struktury |
5.1. | Odwzorowanie struktury budynku | Strukturę budynku opisuje podział na pomieszczenia i grupy pomieszczeń oraz wpisanie numeru kondygnacji, do której należy wybrane pomieszczenie. Grupa pomieszczeń stanowi zarazem mieszkanie i strefę cieplną. W grupie, poszczególnym pomieszczeniom deklaruje się przynależność do kondygnacji przez podanie numeru kondygnacji | Strukturę budynku odwzorowuje podział na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia. Zaimportowana struktura jest odczytywana tak, że każda grupa pomieszczeń jest traktowana jako osobne mieszkanie. Dodatkowo mieszkania są segregowane ze względu na przynależność do tej samej kondygnacji oraz do rodzaju grupy – np. ogrzewana, nieogrzewana.
5.2. | Pojęcie kondygnacji | Nie istnieje. Położenie mieszkania na kondygnacji istotne tylko przy doborze grzejników. | Kondygnacja jest integralnym elementem struktury budynku.
5.3. | Wewnętrzne zyski ciepła do obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii | Podawane dla grupy. Deklarację zysków dokonuje się jeden raz dla grupy mieszkań. | Podawane dla mieszkania. Ponieważ w strefie cieplnej będzie znajdowało się wiele mieszkań, będą zadeklarowane o wiele większe zyski ciepła. Należy skorygować te wartości, tak aby były odpowiadające sobie w obu wersjach.
5.4. | Przynależność pomieszczeń do stref cieplnych | Przynależność pomieszczenia do grupy oznacza przynależność do strefy cieplnej. | Przypisanie pomieszczeń do definiowanej niezależnie strefy cieplnej. Przynależność pomieszczeń do mieszkań nie musi pokrywać się z przynależnością do strefy cieplnej. Po imporcie należy przegrupować pomieszczenia do stref cieplnych, tak aby odpowiadało to pojęciu strefy cieplnej w ujęciu normy.
5.5. | Obszar bilansowania wentylacji | Grupa, stanowiąca jednocześnie mieszkanie. | Mieszkanie, stanowiące osobny obiekt (zbiór pomieszczeń).
5.6. | Deklaracja pomieszczenia po drugiej stronie przegrody wewnętrznej | Należy zadeklarować przynależność przegrody wewnętrznej dwukrotnie – dla każdego z sąsiadujących pomieszczeń. | Należy zadeklarować pomieszczenie sąsiadujące tylko z jednej strony przegrody wewnętrznej. Przegroda ta jest również widoczna dla sąsiadującego pomieszczenia po drugiej stronie.
5.7. | Wartość obwodu podłogi na gruncie dla stref cieplnych | Podawany jest w obrysie ścian zewnętrznych dla każdego z pomieszczeń z podłogą na gruncie. Jest również możliwe podanie obwodu dla całego budynku i wpisanie go w pole „Obwód podłogi (automatycznie)”. Powoduje to automatyczne podzielenie obwodu budynku na pomieszczenia posiadające typ przegrody – podłoga na gruncie, proporcjonalnie do powierzchni tych pomieszczeń. | Obwód obejmuje sumę pomieszczeń na gruncie należących do strefy cieplnej. Jeżeli strefy cieplne sąsiadują ze sobą lub z pomieszczeniem nieogrzewanym należy obwód pomniejszyć o długość sąsiadującej przegrody.
5.8. | Wprowadzenie mieszkania wielokondygnacyjnego | Przypisanie kolejnego numeru kondygnacji dla wybranych pomieszczeń w grupie. | Mieszkania, które mają stanowić mieszkanie wielokondygnacyjne należy zaznaczyć z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybrać polecenie „Połącz mieszkania”.
5.9. | Rozdział powietrza wentylacyjnego pomiędzy pomieszczenia w ramach mieszkania. | Proporcjonalny do powierzchni pomieszczeń. | Proporcjonalny do powierzchni okien w pomieszczeniach. Z tego powodu po imporcie występują różnice w stratach ciepła na wentylację.
5.10. | Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła W/m3 wykorzystywany w obliczeniach strat ciepła na wentylację | Wartość wewnętrznych zysków ciepła odnosi się do strumienia powietrza wentylacyjnego, założonego jako jedna wymiana na godzinę. | Wartość wewnętrznych zysków ciepła odnosi się do kubatury pomieszczenia.

5.11.

Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego przepływającego przez strefę cieplną – dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii.

Ilość powietrza wentylacyjnego przepływającego przez strefę cieplną pochodzi z bilansu powietrza wentylacyjnego dla grupy pomieszczeń wykorzystywanego w obliczeniach strat ciepła.

Ilość powietrza wentylacyjnego dla strefy cieplnej (dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii) jest zadawana jako krotność wymian w strefie cieplnej, całkowicie niezależnie od bilansu wentylacji dla obliczeń strat ciepła.

Dla importowanych projektów, aby uzyskać zgodność danych, Użytkownik musi policzyć ilość powietrza wentylacyjnego w strefie cieplnej z wersji 3.2 i tę wartość wpisać dla strefy cieplnej w wersji 4.0.

5.12. | Wewnętrzne zyski ciepła | Przypisane do grupy. | Przypisane do mieszkania. Po imporcie wymagają korekty.
|  | 6. Dobór grzejników |
6.1. | Dobór grzejników | Dobór grzejników deklaruje się w oknie doboru grzejników. Grzejnik zostaje dobrany zgodnie z wybrana metodą doboru oraz odpowiednio do strat ciepła w pomieszczeniu. | Dobór grzejników deklaruje się na zakładce „Dane ogrzewania”. Grzejnik zostaje dobrany zgodnie z wybrana metodą doboru oraz odpowiednio do strat ciepła w pomieszczeniu. Grzejniki dobrane w wersji 3.2 nie importują się do wersji programu 4, tak więc Użytkownik powinien tutaj zadeklarować dobór grzejników.
6.2. | Metody doboru grzejników | Grzejniki są dobierane do wymaganej mocy cieplnej jaka wynika ze start ciepła w pomieszczeniu oraz jego rozdziału, a także w oparciu o zadeklarowaną metodę doboru. Do wyboru jest metoda: „pierwszy”, „optymalny” oraz „najlepsze proporcje”. | Grzejniki są dobierane do wymaganej mocy cieplnej Qwym a także w oparciu o zadeklarowaną metodę doboru. Do wyboru jest metoda: „narzucone”, „do wnęki dopasuj” oraz „najmniejszy z zakresu”. Z tego względu wyniki doboru grzejników w tych samych pomieszczeniach mogą różnić się pomiędzy sobą

Bez tych zmian dane zaimportowane z wersji 3.2 zostaną uznane za błędne lub też ich wyniki obliczeń nie będą odpowiadały pierwotnej koncepcji schematu.