7.2.2. Konfiguracja wyglądu elementów konstrukcji i instalacji <br>

### 7.2.2. Konfiguracja wyglądu elementów konstrukcji i instalacji

Na pozycji „Działki, Przyłącza o.p” program pozwala konfigurować dane rysunkowe dla poszczególnych rodzajów działek lub przyłączy.

Po kliknięciu na wybraną pozycję stylu działki z lewej strony okienka edycji, w prawej części okienka program pokazuje właściwości dla wybranej pozycji w następujących grupach pól:

- „Sieć projektowana” – pola pozwalające skonfigurować styl, kolor i grubość linii dla elementów projektowanych,

- „Sieć istniejąca” – pola pozwalające skonfigurować styl, kolor i grubość linii dla elementów istniejących,

Przyciski znajdujące się poniżej umożliwiają skopiowanie, zmianę nazwy, powrót do ustawień standardowych oraz usunięcie (w przypadku stworzenia własnego stylu) zaznaczonego stylu wyglądu działki.

W dolnej części znajdują się pola umożliwiające zmianę opcji drukowania działek i rysowania kierunku przepływu medium w działce oraz rysowania i drukowania obszarów sklejania działek i przyłączy ze sobą lub z innymi elementami. Dotyczy to też obszarów sklejania elementów armatury sąsiadujących, łączonych ze sobą na danej działce, czyli odległości, w której uznajemy połączenie za bezpośrednie. Pogrubienie, które oznacza ten obszar może być wyświetlone na rysunku tylko dla zaznaczonego elementu, dla wszystkich albo pojawić się na wydruku.

Dodatkowym do zaznaczenia polem jest „Na wydruku oznaczaj średnice narzucone”. Po zaznaczeniu pola, średnice narzucone w projekcie będą wyświetlane w nawiasach kwadratowych:

Pozycja „Konstrukcja” pozwala skonfigurować style, kolory i grubości linii dla poszczególnych elementów konstrukcji (osi, krawędzi ścian, okien i drzwi). Dodatkowo można zaznaczyć, czy na wydruku mają się pojawiać osie i krawędzie ścian oraz drzwi i okna.

Zaznaczenie pola „Oznaczaj przegrody bez przypisanego typu konstrukcji” pozwala na wyróżnienie na rysunku przegród, którym nie został przypisany typ konstrukcji, a więc także przegród nie zadeklarowanych w Instal-OZC.

W oknie z lewej strony można skonfigurować styl opisu pomieszczenia. Po kliknięciu na pozycję w liście i kliknięciu przycisku „Konfiguruj”, program wyświetla okienko konfiguracji opisu elementu – patrz rozdział „Okienko konfiguracji stylu elementu”.

Pozycja „Rozdzielacze” pozwala na skonfigurowanie wyglądu rozdzielaczy na arkuszach roboczych rzutu i rozwinięcia instalacji. Można zadeklarować wartości w polach „Rysunkowa średnica belki rozdzielacza [mm]”, „Rysunkowy odstęp punktów połączeń rozdzielacza [mm]”, „Rysunkowy odstęp belek rozdzielacza podwójnego [mm]”. Takie ustawienia będą obowiązywały dla wszystkich rozdzielaczy na wszystkich rzutach i rozwinięciu.

Pozycja „Ogrzewanie płaszczyznowe” służy do konfiguracji stylów, kolorów i grubości linii dla poszczególnych elementów występujących w instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego (obrzeża podłogi i ściany grzewczej oraz powierzchnie grzewcze ogrzewane przyłączami i ich podział). Pola w dolnej części okna umożliwiają deklarację czy oznaczenie grubości konstrukcji podłogi (kolorowe trójkąty w narożach pomieszczeń wskazujące proporcjonalnie grubość podłogi) mają być widoczne na arkuszu roboczym i wydrukach. Zaznaczenie pola „Kreskuj obszary stref brzegowych na wydruku” oznacza wyróżnienie na rysunku zadeklarowanych stref brzegowych.

W oknie „Style elementów” można skonfigurować opis podłogi grzewczej. Konfiguracja opisu elementu jest przedstawiona w rozdziale 7.2.5.

Pozycja „Inne” pozwala skonfigurować style opisów różnych elementów występujących w projekcie. Po kliknięciu na pozycję w liście i kliknięciu przycisku „Konfiguruj”, program wyświetla okienko konfiguracji opisu elementu – patrz rozdział 7.2.5.

Zaznaczenie pola „Drukuj manometry różnicowe” powoduje wydruk wstawionych w projekcie manometrów różnicowych.

Standardowo program ma określoną ilość predefiniowanych stylów opisu elementów, których nie można usunąć. Natomiast po zaznaczeniu stylu elementu w liście można go skopiować za pomocą przycisku „Kopiuj”, podać nową nazwę a następnie zmienić jego konfigurację i wykorzystywać w programie jako nowy styl. Tylko takie style można usuwać.

. Pozycja „Grzejniki” pozwala na zadeklarowanie wyglądu grzejnika na rysunkach rzutu i rozwinięcia, a także na konfigurację jego opisu.

Z prawej strony okna znajdują się pola pozwalające na zmianę wyglądu i wielkości grzejników, pogrupowane na dane dotyczące edycji na rzucie i na rozwinięciu. Istnieje tutaj możliwość zadeklarowania opisów grzejników w ruchomym polu, które można dowolnie umieszczać na rysunku.

Jeżeli opis jest „przyczepiony” do grzejnika, to uniemożliwia to jego przesunięcie na rysunku (aby przesunąć opis należy wejść do konfiguracji wyglądu grzejnika i zmienić opcję przypisania). Opis „Razem z grzejnikiem” wygląda na rysunku i w konfiguracji w następujący sposób:

W drugim przypadku opis grzejnika znajduje się w osobnej ramce, którą można dowolnie przesuwać (opcja przydatna w momencie, gdy opis grzejnika jest przesłonięty przez inne elementy na rysunku). W takim przypadku osobno należy dokonać konfiguracji grzejnika i osobno opisu grzejnika. Opis „W ruchomym polu” wygląda na rysunku i w oknie konfiguracji w następujący sposób:

Opis okienka konfiguracji stylu elementów jest przedstawiony w rozdziale 7.1.5.

Pola „Inne rysunki dla grzejników” pozwalają na zastosowanie innego typu rysunku dla grzejników z rur nieożebrowanych, rur ożebrowanych, łazienkowych oraz z ogniw lub modułowych.

Ponadto w polu „Rysuj grzejniki rurowe” można wybrać jeden z dwóch typów rysunkowych: