8.1.2.4. Wybór odstępu układania optymalnego pod względem cieplnym i hydraulicznym<br>

#### 8.1.2.4. Wybór odstępu układania optymalnego pod względem cieplnym i hydraulicznym

W wyniku realizacji powyżej opisanych punktów zostaje wygenerowana lista możliwych do wykorzystania odstępów układania rur oraz różnica temperatur i pozostałe wyniki cieplne dla każdego z tych odstępów. Program wybiera najlepszy pod względem cieplnym i dopasowany do innych pod względem hydraulicznym odstęp układania na podstawie następujących kryteriów:

1. Wybierany jest taki odstęp, który pozwala na uzyskanie wymaganej mocy (nadwyżka Qop/Fop jest równa zero lub przyjmuje wartość, która została ustalona w zaawansowanych opcjach obliczeń). Podczas optymalizacji program stara się dobrać odstęp układania o wydajności z zakresu „Pasująca”. Jeśli żaden z odstępów nie spełnia tego kryterium, program proponuje odstęp pozwalający na uzyskanie mocy z zakresu „Umiarkowanie niedopasowana”,

2. W przypadku, gdy kilka odstępów pozwala na uzyskanie wymaganej mocy, program zaproponuje ten spośród nich, który daje największe możliwości w zakresie ewentualnej zmiany okładziny podłogi, a więc dostosowanie się poprzez korektę przepływu do okładziny podłogi o innym oporze cieplnym,

3. Ostępy powodujące przekroczenie normy w zakresie tpp/qpp max lub powodujące, że temperatura powrotu z danej pętli jest zbyt niska w stosunku do ti/qi, nie będą proponowane i nie mogą zostać wybrane przez Użytkownika.

Program wykonuje optymalizację budowy instalacji z uwagi na uzyskiwane wyniki hydrauliczne, tzn. parametry hydrauliczne wybranych odstępów układania rur są brane pod uwagę podczas wyznaczania wariantów optymalnych, proponowanych przez program (optymalizacja jest prowadzona pod względem cieplnym – patrz wyżej). Uzyskane parametry hydrauliczne mają charakter wynikowy i w przypadku, gdy wybrany odstęp układania jest poprawny pod względem cieplnym, a nie jest poprawny pod względem hydraulicznym, należy zastosować jedną z wielu dostępnych metod poprawy wyników hydraulicznych (patrz rozdział 9.4.5).