2.5.6. Uzupełnienie danych i określenie typów elementów<br>

### 2.5.6. Uzupełnienie danych i określenie typów elementów

Po narysowaniu schematu rozwinięcia i umieszczeniu na działkach elementów armatury, dalsza edycja danych polega na uzupełnieniu tych informacji, których program nie jest w stanie uzyskać z rysunku. Na takie dane składają się:

- długości działek (program na rozwinięciu domyślnie uzupełnia je z rysunku tylko dla działek pionowych – istnieje możliwość zmiany opcji obliczania długości działek w opcjach projektu w oknie „Edycja” ),

- wydajności cieplne grzejników lub straty ciepła pomieszczeń, w których grzejniki te się znajdują i udziały grzejników w pokryciu strat ciepła,

- typy zaworów na działkach lub dane do obliczenia oporu tych zaworów, uzupełniane dla całego projektu w „Opcjach projektu” lub dla zaznaczonej działki w tabeli danych,

- typy rur, z których mają być dobrane działki, możliwości uzupełnienia typów j.w,

- typy grzejników, które mają być dobrane, możliwości uzupełnienia typów j.w,

- system połączenia każdego grzejnika z siecią rur, do zadeklarowania w „Opcjach projektu” w zależności od rodzaju grzejnika (zintegrowany/niezintegrowany) lub w tabeli danych grzejnika z listy katalogów.

Uzupełnianie danych w tabelach jest niezbędne również wtedy, gdy program przyjmuje wartości domyślne zgodnie z zadeklarowanymi w opcjach projektu, lecz nie są one właściwe, np. dla:

- temperatur otoczenia i izolacji wszystkich działek,

- metody doboru, ograniczeń wymiarów i rodzajów zabudowy grzejnika.

Szczegółowy opis danych elementów instalacji zawiera rozdział 6.1 instrukcji.

! Wiele danych i wartości jest odczytywanych przez program z rysunku lub określanych przy użyciu danych domyślnych. Wielkości takie są widoczne w nawiasach. Użytkownik ma możliwość nadpisania ich wartością narzuconą. Aby powrócić do wartości domyślnej (wyznaczanej przez program) należy w danym polu wpisać znak zapytania i nacisnąć Enter.

Dane elementów uzupełniamy w tabeli, która widoczna jest po prawej stronie ekranu roboczego. Zawartość tabeli zmienia się w zależności od rodzaju zaznaczonego elementu. Zaznaczenie elementu odbywa się przez jego kliknięcie na rysunku, a poprawność zaznaczenia można rozpoznać po tym, że zaznaczony element jest narysowany grubszą linią (odbiornik uzyskuje wypełnienie kolorem), a w dolnej części ekranu, w tzw. linii stanu pojawia się informacja, jakiego typu elementy i w jakiej liczbie są zaznaczone. Podobna informacja widoczna jest w nagłówku tabeli danych.

! Dane należy uzupełniać po zaznaczeniu elementu-oryginału

Wprowadzane dane są albo wpisywanymi wprost wartościami liczbowymi lub tekstami, albo wybierane są z list. Dla niektórych pól określenie wpisanej wartości odbywa się po otwarciu pomocniczego okna zawierającego wiele pomocniczych pól edycyjnych lub list. Szczegółowy opis typów pól zawiera rozdział 4.9.2 instrukcji.

Znaczące przyspieszenie pracy uzyskuje się przez wpisanie danych do wielu jednocześnie zaznaczonych elementów tego samego typu. Zaznaczenie wielu elementów tego samego typu odbywa się w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- zaznaczanie kolejnych elementów przez kliknięcie, podczas gdy naciśnięty jest klawisz Shift,

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy typu...” i określenie o jakie elementy chodzi (np. gałązki),

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy z obszaru typu...” i określenie o jakie elementy chodzi (np. gałązki), a następnie zaznaczenie prostokątnego obszaru na rysunku.

Szczegółowo ułatwienia dostępne przy wpisywaniu danych omówiono w dalszych rozdziałach instrukcji.