5.2.8. Przegroda pozioma: podłoga<br>

### 5.2.8. Przegroda pozioma: podłoga

Element „Przegroda pozioma: podłoga” nie jest elementem samodzielnym – może być umieszczony tylko w pomieszczeniu i jest do niego przypisany.

W celu umieszczenia podłogi w pomieszczeniu należy wybrać ją z paska „Elementy” i kliknąć na obszar pomieszczenia, w którymkolwiek miejscu. Podłoga zostaje wstawiona na obszar pomieszczenia w jego osiach. Może wystąpić konieczność wprowadzenia kilku przegród typu podłoga do jednego pomieszczenia, w zależności od tego, z iloma pomieszczeniami poniżej ono sąsiaduje.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Przegroda pozioma: podłoga”:

Pow. w osiach [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia w osiach. Wartość odczytywana z rysunku.

Pow. w świetle [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia w świetle. Wartość odczytywana z rysunku.

Pow. zewn [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia zewnętrzna przegrody.

Obliczana w Instal-OZC

Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma być uwzględniana przez program Instal-OZC w obliczeniach strat ciepła.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywają się w Instal-OZC to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać typ przegrody. Jeżeli typ został przypisany do podłogi w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia się automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi współczynnik U0 w polu poniżej.

U0/UN/ R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-OZC to pole jest zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupełniona jego wartość .

Nazwę typu konstrukcji przegrody oraz współczynnik U0 można wpisać wprost z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-OZC w strukturze budynku, w pomieszczeniu będzie widoczny typ przegrody oraz U0 przypisane do danej przegrody.

Rodzaj przegrody

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju przegrody poziomej (”Podłoga na gruncie”, „Strop nad przejazdem”, „Strop wewnętrzny”).

Jeżeli program rozpozna, że wstawioną przegrodą jest podłoga na gruncie, wówczas wymiary przegrody są pogrupowane na kategorie „Wymiary strefa pierwsza”, „Wymiary strefa druga” oraz automatycznie uzupełnione. Obecność takiego podziału zależy od wersji normowej dotyczącej obliczeń cieplnych budynku.