4.5.4. Tryb AUTO – Automatyczne łączenie elementów<br>

### 4.5.4. Tryb AUTO – Automatyczne łączenie elementów

W trybie pracy AUTO edytor automatycznie wyszukuje i proponuje możliwe miejsce podłączenia dla aktualnie wstawianych elementów.

Tryb AUTO posiada swoje pole w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rozdział 4.2). Jeśli litery AUTO w tym polu są koloru niebieskiego oznacza to, że tryb AUTO jest włączony. Jeśli litery AUTO są koloru szarego oznacza to, że tryb AUTO jest wyłączony.

Działanie trybu AUTO jest widoczne poprzez pokazujące się podczas wstawiania elementów ukośne krzyżyki, które obrazują proponowane przez program miejsce podłączenia wstawianego elementu. Jednocześnie element jest przesuwany tak, aby mógł zostać podłączony do istniejącej struktury.

! Tryb AUTO może zostać przełączany chwilowo podczas wstawiania elementów za pomocą klawisza SHIFT:
Jeśli tryb AUTO jest globalnie wyłączony, a podczas wstawiania nowego modułu jest potrzebny, wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a program będzie się zachowywał tak, jakby ten tryb był włączony.
Jeśli tryb AUTO jest globalnie włączony, a podczas wstawiania nowego modułu powoduje niepożądane efekty łączenia działek, wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a program będzie się zachowywał tak jakby ten tryb był wyłączony.
Zapisując powyższą uwagę inaczej:
AUTO + Shift => AUTO
AUTO + Shift => AUTO

Na zakresie edycji „Konstrukcja” w odpowiednim typie arkusza roboczego tryb ten ma zastosowanie podczas edycji pomieszczeń z elementów typu „ściana” oraz na zakresie edycji „Ogrzewanie” do edycji przyłączy powierzchni grzewczych do rozdzielaczy, a także przy rysowaniu układu przewodów w ramach PG przy użyciu łamanych.

Na zakresie edycji „Ogrzewanie” tryb AUTO jest wykorzystywany podczas wstawiania elementów lub modułów. Wstawiając moduł (zespół kilku elementów zapamiętanych w pasku narzędzi) w trybie AUTO program zaznacza działki, które nie są nigdzie podłączone. Działki te “wyszukuja” automatycznie miejsca, w którym mogą się podłączyć.

W pierwszej kolejności program stara się podłączyć do istniejących punktów podłączeń. Jeśli takie punkty nie istnieją w pobliżu, program stara się podłączyć do punktów wewnętrznych działek, a w ostatniej kolejności do odcinków działek.

Jeśli wstawiany jest moduł, to program stara się zachować układ działek ewentualnie je wydłużając i przesuwając cały moduł, aby dopasować go do istniejącego układu instalacji.

Tryb AUTO oprócz automatycznego podłączania działek stara się umieścić wstawiany moduł w zadanej (w danych ogólnych) odległości od istniejącego stropu. Aby wykorzystać tę cechę programu należy podczas wstawiania modułów, przy włączonym trybie AUTO, ustawić moduł na stropie. Program sam przeniesie wstawiany moduł nad strop. Aby wykorzystać tę cechę, moduł powinien być utworzony z grzejników. Odległość grzejnika od stropu można określić w okienku “Edycja” w “Opcjach projektu”.

¨ Aby zmienić domyślną odległość od stropu należy:

1. Wybrać z menu „Opcje / „Opcje projektu” / „Dane ogólne” (F7),

2. Przejść na pozycję: “Edycja”,

3. Ustalić wartość pola “Odległość grzejnika od stropu”.

Tryb AUTO jest również wykorzystywany przy wstawianiu działek i pary działek. Podczas wstawiania pary działek program stara się inteligentnie modyfikować kształt wstawianych działek tak, aby zachować poziome i pionowe odcinki. Jednakże zdarza się (szczególnie podczas łączenia grzejnika i rozdzielacza z magistralą przy pomocy pary działek), że program nie jest w stanie sam poprawnie ułożyć działek. Pomocne są wtedy klawisze Shift (wyłączający automatyczne podłączanie) oraz Ctrl, który powoduje, że program nie modyfikuje już wstawionych punktów.

Poniższe rysunki służą do zilustrowania działania klawisza Ctrl (założenie: tryb AUTO jest włączony):

- Przed wstawianiem pary działek został wstawiony grzejnik. Następnie zaczynając od dołu wstawiana jest para działek:

bez Ctrl z Ctrl

- Jak widać w tym przypadku użycie klawisza Ctrl powoduje nieprawidłowe ułożenie działek. Jednakże zdarzają się sytuacje, gdy użycie klawisza Ctrl daje efekty pozytywne – szczególnie przy podłączaniu pionu do sieci rozdzielczej, zaczynając od działek pionu.

- Przykładowo, przy łączeniu grzejnika i rozdzielacza z magistralą przy pomocy pary działek, zaczynając od grzejnika, program nie jest w stanie poprawnie ułożyć działek:

bez Ctrl z Ctrl

- W tej sytuacji należy użyć klawisza Shift przy wstawianiu ostatniego punktu pary działek (przy rozdzielaczu), aby program nie próbował automatycznego podłączania:

- W powyższej sytuacji nie trzeba uciekać się do używania klawiszy Ctrl i Shift, jeśli zacznie się tworzenie działek od magistrali rozdzielacza do grzejnika.

! Podsumowując: jeżeli wstawianie pary działek przy włączonym trybie AUTO i ORTO nie daje pożądanych rezultatów (działki nie są proste), to należy spróbować wstawić parę działek zaczynając od drugiej strony.

Najlepiej wypróbować działanie trybu AUTO podłączając parę działek do różnych elementów oraz konstruując pion naprzemienny z wykorzystaniem podstawowego modułu pionu jednostronnego na istniejącym układzie stropów. Kondygnacje parzyste należy przed wstawieniem odwrócić.

¨ Aby stworzyć pion naprzemienny, należy:

1. Upewnić się, że jest włączony tryb AUTO,

2. Wybrać i wstawić “Moduł pionu 2-rurowego jednostronnego” z zakładki “2-rurowe” w pasku narzędzi,

3. Wybrać go ponownie,

4. Odwrócić moduł jeszcze przed wstawieniem klawiszami Ctrl+Tab,

5. Ustawić moduł nad istniejącą pierwszą kondygnacją pionu,

6. Program wskaże sposób podłączenia modułu,

7. Kliknąć lewym klawiszem myszki, aby wstawić kondygnację,

8. Podobnie można wstawiać kolejne kondygnacje.