2.2.5. Projekt ogrzewania podłogowego z obliczeniem strat ciepła budynku i pełną dokumentacją rysunkową<br>

### 2.2.5. Projekt ogrzewania podłogowego z obliczeniem strat ciepła budynku i pełną dokumentacją rysunkową

Kroki realizacji takiego projektu w optymalnej kolejności są następujące:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wybór katalogów i skonfigurowanie danych ogólnych i wartości domyślnych w zakresie ogrzewania podłogowego. Włączenie trybu połączeń wirtualnych.

2. Utworzenie rzutów kondygnacji (użycie funkcji importu z interpretacją, narysowanie brakujących elementów budowlanych) i określenie temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych utworzonych na tych rzutach.

3. Wstawienie do pomieszczeń przegród poziomych – stropów, podłóg, dachów – w niezbędnym zakresie (nie ma potrzeby, jeżeli nie będzie to przegroda chłodząca)

4. Skorygowanie danych pomieszczeń w zakresie wpływającym na obliczenia ogrzewania podłogowego (rodzaj i sposób użytkowania, natomiast temperatura poniżej powinna zostać określona automatycznie)

5. Wczytanie rozpoczętego projektu do Instal-OZC, zdefiniowanie przegród chłodzących i ich własności cieplnych

6. Powrót do Instal-therm, przypisanie zdefiniowanych przegród chłodzących do przegród na rzutach

7. Wstawienie – automatyczne lub ręczne, jak w pkt. 5 scenariusza powyżej – podłóg grzejnych do pomieszczeń ogrzewanych ogrzewaniem podłogowym

8. Ponowne przejście do Instal-OZC, uzupełnienie brakujących danych (wentylacja pomieszczeń, dane ogólne budynku). W dowolnej z w/w aplikacji można określić lokalizację budynku. Straty ciepła powinny zostać automatycznie policzone z uwzględnieniem występowania podłóg ogrzewanych (są one pomijane jako przegrody chłodzące)

9. Obliczenia wstępne jak w scenariuszu powyżej, punkty 6 –10

10. Powrót do edytora graficznego, wyłączenie trybu połączeń wirtualnych i narysowanie przyłączy między każdą PG a rozdzielaczem.

11. Rozplanowanie i umieszczenie na rysunkach niewidocznej dotąd części instalacji: mieszaczy, kotła, sieci rur wraz z armaturą. W razie potrzeby przejście na arkusz rozwinięcia z użyciem elementów „zdalne połączenie” oraz „automatyczne rozwinięcie”.

12. Uzupełnienie danych nowo wprowadzonych elementów instalacji – w tabeli danych, wszędzie tam, gdzie dane przyjęte domyślnie są nieodpowiednie lub danych domyślnych brak

13. Ponowne obliczenia. Jeżeli wyniki są niezadowalające – korekta projektu: schematu, danych elementów zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji obliczeń; następnie ponowne obliczenia

14. Skonfigurowanie sposobu prezentacji wyników na rysunkach: opisów działek, armatury, grzejników

15. Jeżeli jest to potrzebne, użycie narzędzia do automatycznego rozrysowania przebiegu pętli grzewczych w każdej PG. Alternatywnie można użyć narzędzia do rysowania ręcznego.

16. Wydruk lub eksport rysunków

17. Wydruk lub eksport niezbędnych tabel wyników