6.3.3.4. Przyłącza w ramach PG ogrzewanych przyłączami<br>

#### 6.3.3.4. Przyłącza w ramach PG ogrzewanych przyłączami

Program uwzględnia również sytuację, w której dana PG (dane pomieszczenie) jest ogrzewana tylko przy pomocy przyłączy – nie występuje tam osobna pętla grzewcza. Sytuacja taka może być spowodowana jedną z następujących przyczyn:

1. Przez pomieszczenie przebiega tak dużo przyłączy, że nie ma potrzeby lub możliwości instalowania tam oddzielnej pętli. Dotyczy to najczęściej małych pomieszczeń, w których występują rozdzielacze, np. przedpokój, korytarz.

2. Pomieszczenie jest na tyle małe, że umieszczenie tam oddzielnej pętli uniemożliwiłoby wyregulowanie instalacji, gdyż jej opór byłby zbyt mały. Dotyczy to najczęściej łazienek, ubikacji itp. pomieszczeń.

PG ogrzewana przyłączami przy dużej liczbie przyłączy przechodzących

Przykład PG ogrzewanej przyłączami o dużej liczbie przyłączy przechodzących:

Sytuacja podobna do przedstawionej powyżej jest bardzo często spotykana – rozdzielacze najczęściej są umieszczane w korytarzu lub przedpokoju. Pomieszczenie takie często jest niewielkie, a jednocześnie jego strata ciepła może nie być duża. Można też resztę tej straty rozdzielić na sąsiadujące pomieszczenia w sytuacji gdyby PG ogrzewana przyłączami nie była w stanie jej pokryć.

Z edycyjnego punktu widzenia ważne jest, że przyłączy przechodzących jest na tyle dużo w stosunku do powierzchni pomieszczenia, że pokrywają ją w dużej części nawet, jeśli przebiegają możliwie najkrótszą drogą. Najkorzystniej w tym wypadku pozostawić odstęp układania przyłączy jako (auto) – program zaproponuje jednolity dla wszystkich, dający najkorzystniejsze wyniki cieplne odstęp układania. Jeśli okaże się, że w każdym wariancie dochodzi do przegrzania takiej PG, należy część przyłączy zaizolować.

PG ogrzewana przyłączami w małych pomieszczeniach

Przykład PG ogrzewanej przyłączami w małym pomieszczeniu (widok na warstwie wydruku):

Często stosowaną metodą ogrzewania małego pomieszczenia, np. WC, jest wprowadzenie do niego pętli grzewczej podłączonej szeregowo z inną pętlą grzewczą, najczęściej ogrzewającą inne małe pomieszczenie.

Program w obecnej wersji nie umożliwia szeregowego łączenia PG, pozwala jednak uwzględnić powyższą sytuację dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu PG ogrzewanych przyłączami. Należy po prostu potraktować podłączoną szeregowo pętlę w WC jako fragment przyłącza biegnącego do „docelowej” PG, tak jak to przedstawiono na rysunku.

Pod względem obliczeniowym korzystne może być dokładne odzwierciedlenie na rysunku odstępu układania i sposobu ułożenie rur i narzucenie takiego odstępu do obliczeń.