4.5.3. Tryb SIAT – Siatka rysunkowa<br>

### 4.5.3. Tryb SIAT – Siatka rysunkowa

Siatka rysunkowa ma na celu ułatwienie wzajemnego dopasowywania elementów do siebie podczas edycji projektu.

Jeśli siatka jest włączona – tryb pracy SIAT włączony, to wszystkie elementy podczas wstawiania lub przesuwania są do tej siatki dopasowywane. Dzięki temu łatwiej jest umieścić elementy na jednakowej pozycji, albo równomiernie rozmieścić je z odległością skoku siatki.

! Włączenie trybu SIAT nie powoduje wyświetlenia siatki w obszarze roboczym, ale powoduje dopasowywanie do niej nowo wstawianych elementów.

Standardowy skok siatki wynosi 20 cm, licząc w skali bezwzględnej, co oznacza, że przy typowej skali 1:100 elementy będą umiejscawiane na rysunku z dokładnością do 2 mm.

Tryb SIAT posiada swoje pole w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rozdział 4.2). Jeśli litery SIAT w tym polu są koloru niebieskiego oznacza to, że tryb SIAT jest włączony. Jeśli litery SIAT są koloru szarego oznacza to, że tryb SIAT jest wyłączony.

¨ Aby włączyć lub wyłączyć tryb SIAT dla poszczególnego arkusza roboczego należy:

- kliknąć raz na polu SIAT w prawym dolnym rogu ekranu,

albo

- przycisnąć klawisze Alt+C.

albo

- wybrać polecenie Opcje/Opcje projektu/ Dane ogólne (F7)/AUTO, ORTO, SIAT

Parametry siatki mogą być dowolnie zmieniane. Ustalone parametry są takie same dla wszystkich arkuszy i po zaznaczeniu okienka „Tak samo we wszystkich arkuszach”. .

¨ Aby zmienić parametry siatki należy:

1. Wybrać polecenie z menu głównego „Opcje / Opcje projektu / Dane ogólne” (F7),

2. Przejść na pozycję “ AUTO, ORTO, SIAT”,

3. Ustalić wartość pól: “Siatka pozioma” oraz “Siatka pionowa”.