6.1.3. Pion grzejny (świecowy)<br>

### 6.1.3. Pion grzejny (świecowy)

Pion grzejny jest dla programu odbiornikiem ciepła. Można go wstawić tylko na arkusz typu „Rozwinięcie”. Nie jest przynależny do pomieszczenia. Nie podlega doborowi ani sprawdzaniu mocy cieplnej.

Przycisk w pasku narzędzi „Centralne”:

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

Dane elementu „Pion świecowy”:

Symbol odb.

Pole tekstowe. Możliwość wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go charakteryzującego.

Typ rysunkowy

Pole wyboru. Typ rysunkowy: pojedynczy / podwójny. Wybór typu ma wpływ na jego wygląd na rysunku rozwinięcia.

Q/F odbiornika [W]

Pole liczbowe. Wymagana wydajność cieplna odbiornika.

Dt/Dq [0C]

Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną, zadeklarowaną w Opcjach projektu/Dane ogólne..

Typ rury

Pole wyboru. Typ rury, z którego wykonany jest pion grzejny. Można go wybrać z listy otwieranej przyciskiem z prawej strony pola albo wpisać bezpośrednio używając skrótu literowego.

Długość [m]

Pole liczbowe. Długość odbiornika. Wartość odczytana z rysunku lub do samodzielnej edycji.

ti/qi [0C]

Pole liczbowe. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik. Pole uzupełnione wartością domyślną zadeklarowaną w opcjach projektu / dane budynku. Możliwość samodzielnego narzucenia wartości.

Rzędna [m]

Pole liczbowe. Rzędna środka odbiornika. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu odbiornika na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć nowy (poprzez skopiowanie) i konfigurować istniejący wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli pod wprowadzoną nazwą.