8.4.6. Opcje obliczeń cieplnych<br>

### 8.4.6. Opcje obliczeń cieplnych

Ekran opcji obliczeń cieplnych to głównie wartości kontrolujące dobór grzejników. Znajdują się tam pola włączające:

- Ponowny dobór grzejników (dobór odbywa się automatycznie przy pierwszych obliczeniach),

- Zachowywanie narzuconych wielkości grzejników, (jeżeli dobór jest włączony),

- Dopasowanie wydajności grzejników, zarówno dobieranych, jak i narzuconych, przez korektę przepływu czynnika grzejnego ,

- Normę doboru izolacji (otulin rur),

Jeżeli ma miejsce dobór grzejników lub sprawdzanie wydajności grzejników narzuconych, to brane pod uwagę są następujące wartości ze znajdującej się poniżej listy:

- Procentowe wykorzystanie zysków ciepła z gałązek – wartość mniejsza od 100 oznacza, że część ciepła oddawanego przez gałązki nie jest odzyskiwana w pomieszczeniu (jest bezpowrotnie tracona),

- Procentowe wykorzystanie zysków ciepła z pionów – wartość mniejsza od 100 oznacza, że część ciepła oddawanego przez piony jest bezpowrotnie tracona,

- Ostrzegaj, gdy udział zysków jest większy od.... – ta wartość pozwala Użytkownikowi na łatwiejsze wychwycenie przypadków, gdy pomieszczenie jest w dużym stopniu ogrzewane przebiegającymi rurociągami, co zmniejszałoby możliwość regulacji mocy oddawanej do pomieszczenia przez instalację. Program w takich sytuacjach wypisze ostrzeżenia podczas obliczeń,

- Minimalne wychłodzenie na grzejniku po korekcie przepływów [K] – opcja ta, powoduje ograniczenie korekty przepływu w przypadku gdy użytkownik narzuci zbyt mały grzejnik. Ograniczenie tego wychłodzenia jest ograniczeniem korekty przepływów z góry nie pozwalające do zbyt dużych przepływów w wyniku działania korekty przepływów.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca nazwy wszystkich użytych w projekcie katalogów grzejników. Dla każdego katalogu indywidualnie można ustawić:

- Tylko dost.: na magazynie – czy mają być dobierane tylko grzejniki zaznaczone jako stan magazynowy, alternatywnie dobierane są grzejniki bez względu na stan dostępności (informacja o stanie dostępności wpisana jest do katalogu),

- Przestrzegaj ogr. dług. – czy mają być przestrzegane ograniczenia długości zadane w danych grzejnika,

- Przestrzegaj ogr. wys. – czy mają być przestrzegane ograniczenia wysokości zadane w danych grzejnika,

- Przestrzegaj ogr. głęb. – czy mają być przestrzegane ograniczenia głębokości zadane w danych grzejnika ,

- Dodatek do wielkości – wysokość dodatku do wielkości grzejnika właściwego w zależności od wymagań krajowych (niezgodność stanu budynku rzeczywistego z projektowym, stosowanie zaworów termostatycznych).

! Uwaga: dodatki do wielkości grzejnika uwzględniające typ jego obudowy i sposób podłączenia program dodaje niezależnie, na podstawie danych każdego grzejnika indywidualnie.