2.2.2. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwinięciu z obliczeniem strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w dokumentacji rysunkowej<br>

### 2.2.2. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwinięciu z obliczeniem strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w dokumentacji rysunkowej

Scenariusz ten różni się od poprzedniego sposobem wprowadzania danych pomieszczeń do obliczeń strat ciepła. Jest to sposób tabelaryczny - bardziej pracochłonny i dający większe prawdopodobieństwo pomyłek. Opisujemy go jednak, ponieważ jest stosowany w niektórych typach obliczeń (termomodernizacja budynków i instalacji)

Kroki realizacji w optymalnej kolejności są następujące:

1. Utworzenie projektu w Instal-OZC, zdefiniowanie przegród chłodzących i ich własności cieplnych.

2. Wprowadzenie w Instal-OZC wymaganej liczby kondygnacji, mieszkań i pomieszczeń (jako obiektów początkowo pustych). Sukcesywne wypełnienie pomieszczeń danymi przegród chłodzących (wymiary, własności cieplne, parametry po drugiej stronie)

3. Uzupełnienie pozostałych danych (wentylacja pomieszczeń, dane ogólne budynku, lokalizacja budynku). Straty ciepła powinny zostać automatycznie policzone

4. Zapis projektu i wczytanie go do Instal-therm, Wybór katalogów i skonfigurowanie danych ogólnych i wartości domyślnych.

5. Narysowanie rozwinięcia instalacji z wykorzystaniem - dla powtarzalnych fragmentów - modułów predefiniowanych w programie lub własnych, a także automatycznego powielania zaznaczonych bloków. Uzupełnienie schematu o armaturę na działkach i grzejnikach

6. Przypisanie grzejników do utworzonych w Instal-OZC pomieszczeń – przez tabelę danych każdego grzejnika. W razie potrzeby narzucenie udziału grzejnika w pokryciu strat innego niż „automatyczny” .

7. Uzupełnienie danych elementów instalacji wszędzie tam, gdzie dane przyjęte domyślnie są nieodpowiednie lub danych domyślnych brak

8. Wykonanie obliczeń; automatyczna diagnostyka przez program, kontrola opcji obliczeń przez użytkownika, uzyskanie pierwszych wyników

9. Ocena merytorycznej poprawności wyników na podstawie komunikatów programu, analizy tabel wyników i / lub informacji dostępnej na rysunkach

10. Jeżeli wyniki są niezadowalające – korekta projektu: schematu, danych elementów zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji obliczeń, ponowne obliczenia

11. Skonfigurowanie sposobu prezentacji wyników na rysunkach: opisów działek, armatury, grzejników

12. Wydruk lub eksport rysunków

13. Wydruk lub eksport niezbędnych tabel wyników