2.5.7. Ustalenie opcji obliczeń, diagnostyka i wykonanie obliczeń<br>

### 2.5.7. Ustalenie opcji obliczeń, diagnostyka i wykonanie obliczeń

Obliczenia uruchamiane są klawiszem funkcyjnym F10 lub naciśnięciem przycisku z kalkulatorem z zakładki paska narzędzi „Program”. W pierwszej kolejności wykonywana jest diagnostyka danych, której efektem może być wykrycie błędów krytycznych uniemożliwiających obliczenia lub tylko podanie listy ostrzeżeń i podpowiedzi. W przypadku, gdy komunikaty nie wskazują na błędy w danych, można kontynuować obliczenia naciskając przycisk z napisem „Dalej”, widocznym w okienku z listą komunikatów. Program przejdzie wówczas do ustalania opcji obliczeń.

W przypadku, gdy występują błędy lub Użytkownik chce zlikwidować przyczyny ostrzeżeń, należy wrócić do edycji naciskając przycisk „Wróć”. Po powrocie do edytora, lista błędów i ostrzeżeń będzie widoczna w osobnym oknie – oknie listy błędów . Kliknięcie elementu listy zaznacza na rysunku obiekt, do którego przypisany jest błąd, którego widoczność włącza klawisz F8. Co ułatwia znalezienie i poprawienie danych. Niektóre typy błędów, np. dotyczące interpretacji struktury połączeń, nie mogą być przypisane do elementu, który ten błąd spowodował, (ponieważ nie da się jednoznacznie określić takiego elementu) i mogą być przypisane do np. źródła, w obszarze którego dany błąd wystąpił.

Dla komunikatów powtarzających się wiele razy (dla wielu podobnych elementów), poprawienie danych najczęściej oznacza wpisanie (lub zmianę) wszystkim elementom tej samej danej. W takiej sytuacji najlepiej jest kliknąć prawym klawiszem myszy na którykolwiek z powtarzających się komunikatów i wybrać z podręcznego menu pozycję „Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd”. Uzyskamy wtedy możliwość wpisania do tabeli danych wartości, która zostanie wpisana lub zmodyfikowana we wszystkich elementach, dla których wystąpił dany błąd.

Jeżeli diagnostyka nie wygeneruje żadnych komunikatów, po wciśnięciu klawisza F10 od razu pojawią się zakładki mieszczące listę opcji obliczeń i wyniki. W lewej części ekranu znajduje się lista opcji obliczeń umożliwiających dostęp do poszczególnych, pogrupowanych tematycznie zestawów opcji. Szczegółowy opis ich znaczenia zawiera rozdział 8.4 instrukcji.

Pierwsza (w przypadku instalacji nie zawierającej ogrzewania podłogowego) pozycja na liście - „Sterowanie doborem rur” zawiera opcje doboru średnic. Dla każdej użytej w projekcie rodziny rur (katalogu lub foldera w tym katalogu) można ustalić minimalną dobieraną średnicę, maksymalną wartość jednostkowego oporu tarcia R oraz maksymalną prędkość medium w działkach, z rozróżnieniem na gałązki, sieć mieszkaniową (między gałązkami a pionem), piony i sieć rozdzielczą. Jeżeli projekt już był wcześniej liczony, lecz zachodzi konieczność ponownego doboru średnic rur, należy zaznaczyć pole „Ponownie dobieraj średnice”. Klikając przycisk widoczny obok nazwy użytej rodziny rur można uzyskać podgląd tabeli średnic zawartych w tej rodzinie, przypisanych im prędkości maksymalnych oraz m.in. uczynić jedną lub więcej średnic „niewidocznymi” dla doboru.

Następna pozycja - „Opcje regulacji sieci” zawiera opcje dalszych obliczeń hydraulicznych (regulacji sieci), w tym ustalenie minimalnych spadków ciśnienia na zaworach odbiornikowych i regulacyjnych oraz na zaworach regulacyjnych rozmieszczonych w sieci (pozwalających zachować odpowiednią stateczność hydrauliczną instalacji). Można tu również narzucić lub wskazać do dobrania – przez wpisanie „?” – wartość ciśnienia dyspozycyjnego w każdym ze źródeł (równoważna funkcjonalnie jest edycja tej wartości w tabeli danych źródła w edytorze graficznym). Jeżeli w sieci występują pompy jako elementy graficznie wprowadzone na działki, inne niż w układach mieszających, to również stanowią one czynnik napędowy obiegu medium i może się okazać, iż wyliczone dla źródła ciśnienie dyspozycyjne będzie miało wartość zero. Narzucenie wysokości podnoszenia pomp odbywa się w tabelach danych pomp w edytorze graficznym. Aby program ponownie dobrał wysokości podnoszenia pomp, opcja „Ponownie dobieraj pompy na działkach” musi być zaznaczona, a „Zachowaj narzucone H pomp na działkach” – odznaczona.

Kolejna pozycja zawiera opcje obliczeń cieplnych: doboru grzejników oraz wykorzystania zysków ciepła od gałązek i pionów. Ustala się tutaj dla każdego użytego w projekcie typu grzejników, czy mają one być dobierane z zakresu stanów magazynowych czy z całego katalogu, a także czy mają być dobierane z uwzględnieniem ograniczeń wymiarów oraz – czy i w jakiej wysokości ma być uwzględniony zapas mocy grzejnika (np. w przypadku występowania zaworu termostatycznego, przewidywanych rozbieżności pomiędzy projektem a jego realizacją). Dla wszystkich typów, zbiorczo ustalić można procent wykorzystania zysków ciepła z gałązek i pionów. Również na tej zakładce włącza się ponowny dobór grzejników dla instalacji już wcześniej policzonej oraz wybiera opcję czy narzucone wielkości grzejników mają być zachowane. Zarówno dla grzejników dobieranych, jak i o narzuconych wielkościach, program może wykonać korektę niedopasowania grzejnika poprzez zwiększenie lub zmniejszenie natężenia przepływu przez grzejnik, czemu towarzyszyć będzie odpowiednio mniejsze lub większe od zadanego w danych ogólnych schłodzenie czynnika w grzejniku. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Koryguj przepływy”.

Ostatnia pozycja na liście - „Opcje redakcji wyników” pozwala na ustalenie zasad redakcji wyników, w tym tworzenie zestawienia materiałów oraz tzw. listy elementów na działkach i odbiornikach. Tworzenie tych list zajmuje nieco czasu oraz sporą część zasobów komputera (zauważalne będzie spowolnienie wyświetlania projektu po powrocie do edytora), dlatego bez wyraźnej potrzeby nie zaleca się ich tworzyć w trakcie edycji projektu, gdyż mają one znaczenie jako źródło informacji ułatwiających szczegółową kontrolę i analizę wyników po zakończeniu edycji projektu.

Kliknięcie zakładki opisanej jako „Wyniki” uruchamia proces obliczeń, po zakończeniu którego wyniki zostaną wyświetlone w wielu tabelach i zestawieniach, których tytuły widoczne są po lewej stronie ekranu jako lista. Po kliknięciu na wybraną pozycję w liście, w prawym głównym oknie wyświetlone zostaną poszczególne tabele wyników. Podczas obliczeń również mogą zostać zasygnalizowane błędy, ostrzeżenia lub podpowiedzi. W przypadku wystąpienia błędów, wyników nie można w żadnym wypadku uznać za kompletne, mimo iż w tabelach czy na rysunku mogą pojawić się pewne wartości np. średnic rur, prędkości czynnika itd.

Obliczenia obejmują wszystkie arkusze zawarte w projekcie, z wyjątkiem zaznaczonych jako nie podlegające obliczeniom.