7.5.2.1. Reimport podkładu<br>

#### 7.5.2.1. Reimport podkładu

W programie istnieje możliwość reimportowania wcześniej zaimportowanego podkładu. Jest to przydatne zwłaszcza w sytuacjach gdy po zrobieniu projektu otrzymamy nowy zmieniony plik od architekta. Nie ma wtedy potrzeby na nowo projektowania instalacji. W celu reimportowania podkładu należy, na zakresie edycji podkład, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wcześniej zaimportowanym podkładzie i wybrać opcję „Odśwież zaimportowany podkład”. W przypadku gdy system nie może odnaleźć zaimportowanego jako podkład pliku DWG/DXF, użytkownik zostanie poproszony o jego wskazanie lub wskazanie innego pliku do reimportu. Jeżeli użytkownik zamknie okno, bez wskazania ścieżki do pliku DWG/DXF, plik nie zostanie wczytany (reimport nie zostanie przeprowadzony).

! Przy reimportowaniu innego pliku niż wcześniej został zaimportowany należy pamiętać że musi on mieć identyczną jednostkę miary rysunku.

! Reimport jest możliwy tylko w przypadku plików wczytanych jako podkład bez interpretacji. Nie ma możliwości reimportowania plików wczytanych z interpretacją.

Tok postępowania podczas importu rysunku na arkusz rzutu

Tok postępowania przy wczytywaniu pliku DWG/DXF jako rysunku bez interpretacji jest taki sam jak opisany w rozdziale 7.5 z tą różnicą, że nie należy w okienkach wyboru warstw, na których znajdują się ściany oraz okna i drzwi wybierać żadnych warstw. W ostatnim okienku importu należy wybrać warstwy, które mają być wczytane jako rysunek. Po kliknięciu po raz kolejny przycisku „Dalej” następuje wczytanie rysunku do edytora graficznego programu Instal-therm..

Po zakończeniu importu pliku DWG/DXF bez interpretacji, na odpowiednim zakresie edycji umieszczany jest obiekt „Podkład DWG/DXF” zawierający wszystkie wybrane warstwy przedstawione w postaci jednolitego rysunku (bez wyróżnienia jakichkolwiek obiektów). W rysunku tym zapamiętany jest jednak podział na warstwy z możliwością przywrócenia/wyłączenia widoczności warstw.

Tok postępowania podczas importu rysunku na arkusz rozwinięcia

Gdy dokonujemy importu pliku DWG/DXF znajdując się na arkuszu roboczym „Rozwinięcie” program wczytuje rysunek na aktualny zakres edycji. Po wybraniu rysunku do importu i wybraniu jednostki rysunku, po naciśnięciu przycisku „Dalej” program przechodzi bezpośrednio do okna wyboru warstw wczytywanych jako rysunek. Domyślnie wszystkie warstwy są zaznaczone. Należy odznaczyć warstwy zbędne, które niepotrzebnie zaciemniałyby rysunek. (np. opisy pomieszczeń, zbędne numery, tabelki projektu itp.). Wybranie przycisku „Dalej” powoduje wczytanie rysunku na aktualnie otwarty zakres edycji projektu.