5.2.7. Przegroda pozioma: strop<br>

### 5.2.7. Przegroda pozioma: strop

Element „Przegroda pozioma: strop” nie jest elementem samodzielnym – może być umieszczony tylko w pomieszczeniu i jest do niego przypisany. Jednakże ma niezależna tabele danych.

W celu umieszczenia stropu w pomieszczeniu należy wybrać go z paska „Elementy” i kliknąć na obszar pomieszczenia, w którymkolwiek miejscu. Strop zostaje wstawiony. W obszar pomieszczenia w jego osiach adekwatnie do wielkości pomieszczenia znajdującego się powyżej. Może wystąpić konieczność wprowadzenia kilku przegród typu strop do jednego pomieszczenia, w zależności z iloma pomieszczeniami powyżej ono sąsiaduje.

! Stropy wewnętrzne należy wstawiać i opisywać w projekcie tylko raz. Użytkownik wstawia wewnętrzny strop albo jako element typu „Strop” na dolnej kondygnacji albo jako „Podłoga” na górnej kondygnacji (zalecana jest druga opcja, czyli wstawianie „Podłogi”).

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Przegroda pozioma: strop”:

Pow. w osiach [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia w osiach. Wartość odczytywana z rysunku. Wartość pola można samodzielnie edytować.

Pow. w świetle [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia w świetle. Wartość odczytywana z rysunku. Wartość pola można samodzielnie edytować.

Pow. zewn [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia zewnętrzna przegrody. Wartość pola można samodzielnie edytować.

Obliczana w Instal-OZC

Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma być „widziana” przez program Instal-OZC w obliczeniach strat ciepła.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywają się w Instal-OZC to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać typ przegrody. Jeżeli typ został przypisany do stropu w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia się automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi współczynnik U0 w polu poniżej.

U0/UN/R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-OZC to pole jest zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupełniona jego wartość.

Nazwę typu konstrukcji przegrody oraz współczynnik U0 można wpisać wprost z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-OZC w strukturze budynku będzie widoczny typ przegrody oraz U0 przypisane do danej ściany w pomieszczeniu.

Nachylenie do poziomu

Kąt nachylenia przegrody do poziomu. W oparciu o powierzchnię rzutu i ten kąt program oblicza rzeczywistą powierzchnię przegrody. Wyniki obliczeń są przedstawione w polach edycji stropu w kategorii danych „Wymiary”.

! Jeżeli przegrodzie nie został przypisany typ konstrukcji przegrody, to program wyróżni ją kolorem po zaznaczeniu pola „Oznaczaj przegrody bez przypisanego typu konstrukcji” w „Opcjach projektu / Wygląd elementów / Konstrukcja”.