2.3. Dane ogólne<br>

## 2.3. Dane ogólne

Lista „Danych ogólnych” wyświetlana w lewym dolnym oknie zawiera ikonę i opis dla każdej kolejnej pozycji. Dane ogólne projektu zawierają wiele wartości, które można modyfikować w trakcie edycji projektu lub po jej zakończeniu.

Przed obliczeniami należy przede wszystkim ustalić:

- wykorzystywane w projekcie katalogi danych klimatycznych oraz grzejników,

- zakres obliczeń, a także sposób tworzenia wzorca nazw obiektów programu (np. definicji przegrody, strefy cieplnej, itp.),

- dane dotyczące budynku oraz jego lokalizacji.

Domyślnie aktywną pozycją jest „Opis projektu”. Tutaj na zakładce „Projekt”, w polu „Opis” należy wpisać nazwę projektu, tak aby zidentyfikować projekt podczas jego ponownego wczytywania. Można również wprowadzić pozostałe dane dotyczące projektu, inwestora i projektanta. Dane te mają charakter informacyjny (adres, nr telefonu itp.) i nie są niezbędne do obliczeń. Korzystając z odpowiednich przycisków można je wywołać lub wprowadzić do książki adresowej. Korzystanie z książki adresowej, pozwala na automatyczne uzupełnienie wymienionych pól zadeklarowanymi danymi.

W następnej pozycji „Normy i opcje obliczeń” jest wyświetlany aktualny pakiet norm, na którym opierają się obliczenia. Standardowo zawsze wykonywane są obliczenia strat ciepła. Jako dodatkowe funkcje możliwe są do zaznaczenia:

- „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło”,

- „Obliczenia wykroplenia wewnątrz przegród”,

- „Ukryj graficzne przegrody niechłodzące”.

Spośród pozostałych możliwości należy wybrać metodę obliczeń strat ciepła budynku, strat ciepła przez przegrody do gruntu, a także sposób obliczeń uwzględniający przerwy w pracy c.o.

Obliczenia strat ciepła są w programie wykonywane w oparciu o jedną z dwóch opcji do wyboru:

- „Metoda szczegółowa”,

- „Metoda uproszczona”.

Wybór metody uproszczonej obliczeń strat ciepła, automatycznie determinuje pozostałe opcje, w taki sposób, że są one niedostępne do wyboru przez Użytkownika, a straty ciepła budynku są obliczane wg odpowiednich algorytmów i danych założonych domyślnie w programie.

Wybór szczegółowej metody obliczeń strat ciepła pozwala na zadeklarowanie obliczeń strat ciepła do gruntu spośród opcji:

- „Metoda szczegółowa wg EN ISO 13370”,

- „Metoda uproszczona wg EN 12831”.

W zależności od wybranej metody obliczeń strat ciepła, do uzupełnienia są dane o różnym stopniu szczegółowości. Metoda szczegółowa wymaga podania większej ilości danych. Różnice w algorytmie obliczeń są opisane w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

Należy również zadeklarować sposób uwzględniania przerw w pracy c.o przy obliczeniach strat ciepła, który można wybrać spośród następujących możliwości:

- „Brak”,

- „Dla pomieszczeń”,

- „Dla budynku”.

Zadeklarowanie jednej z tych opcji wpływa na sposób obliczeń dodatkowej straty ciepła oraz na sposób podawania danych. Wybór opcji „Dla pomieszczeń” wymaga podania danych w oknie edycji pomieszczenia, w którym zadeklarowaliśmy występowanie czasowego obniżenia temperatury. Obliczenia dodatkowych strat ciepła jakie występują podczas czasowego obniżenia temperatury, wykonane w oparciu o opcję „Dla budynku” są wykonywane w oparciu o pewne średnie dane podane lub obliczone dla budynku.

Wybór opcji „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło” automatycznie determinuje wybór metody obliczeń strat ciepła na szczegółową. Ten sposób obliczeń gwarantuje podanie wymaganej ilości danych potrzebnych do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło.

Przycisk „Obsługa katalogów” umożliwia wybranie danych klimatycznych i grzejników.

W pozycji „Dane budynku” wprowadza się min. podstawowe informacje o typie konstrukcji, szczelności, klasie osłonięcia budynku, jego lokalizacji, a także dane klimatyczne oraz podstawowe wymiary geometryczne określone dla rzutu poziomego budynku. Należy również określić głębokość zagłębienia budynku, głębokość wód gruntowych oraz sprawność systemu odzysku ciepła. W zależności od wyboru opcji obliczeń przy założeniu czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu mogą być dostępne dodatkowe pola edycji. Znajduje się tutaj również przycisk „Obsługa katalogów” pozwalający na wybór katalogu danych klimatycznych.

W polu „Miejscowość” należy z wybranego wcześniej katalogu danych klimatycznych wybrać miejscowość, w jakiej (lub, w której pobliżu) znajduje się budynek. Najbliższa stacja meteorologiczna i odpowiadająca jej strefa klimatyczna są dobierane przez program automatycznie. W przypadku, gdy Użytkownik nie zadeklaruje użycia katalogów danych klimatycznych, wówczas musi samodzielnie uzupełnić pola „Miejscowość” oraz pola dotyczące temperatury powietrza zewnętrznego. Taki sposób podawania danych należy stosować tylko w razie konieczności (braku katalogów danych klimatycznych).

W przypadku wybrania opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło, należy uzupełnić dane meteo i aktynometryczne. Jeżeli Użytkownik w polu „Miejscowość” nie wybrał jej nazwy z katalogu danych klimatycznych należy samodzielnie wybrać nazwę stacji meteo i aktynometrycznej. Pola „Stacja meteorologiczna” i „Stacja aktynometryczna” powinny być wówczas uzupełnione nazwą odpowiedniej stacji wybraną z wczytanych katalogów danych klimatycznych. W tym celu korzystamy z rozwijalnej listy dostępnej w każdym z wymienionych pól i wybieramy odpowiednią nazwę miejscowości.

Jeżeli natomiast nazwa miejscowości została wybrana z katalogu danych klimatycznych, stacje meteorologiczna i aktynometryczna zostaną uzupełnione automatycznie, jako odpowiadające wybranej miejscowości.

! Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło są możliwe tylko w przypadku wczytania przez Użytkownika katalogu danych klimatycznych i ich użycia w projekcie.

W przypadku obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło należy uzupełnić dodatkowe dane dotyczące wewnętrznych źródeł ciepła, a także wysokości i odległości elementów zacieniających budynek. Dokładne informacje na ten temat zawiera rozdział 4.3.3.

W pozycji „Dane doboru grzejników” Użytkownik może wybrać opcję programu pozwalającą na wstępny dobór grzejników w pomieszczeniach. Po wybraniu katalogów grzejników w pozycji projektu „Normy i opcje obliczeń” oraz opcji „Włącz dobór grzejników” Użytkownik dokonuje wyboru domyślnego typu grzejnika. Pola dotyczące temperatury zasilania, wychłodzenia czynnika grzewczego oraz dodatku do wielkości grzejnika są uzupełnione wartościami predefiniowanymi w programie. Dlatego należy kolejno skontrolować lub samodzielnie uzupełnić te dane, w zależności od parametrów ogrzewania w pomieszczeniach. Dodatkowo, korzystając z przycisku „Dodatki do grzejnika” należy określić sposób podłączenia grzejnika do instalacji, typ obudowy, usytuowanie grzejników. Wymagania dotyczące wymiarów grzejników jak wysokość, długość i głębokość określa się przez użycie przycisku „Ograniczenia wymiarów grzejnika”.

Użytkownik może dobrać grzejniki spośród dostępnych w katalogach firmowych, a w nich spośród dostępnych zawsze tj. na magazynie lub na specjalne zamówienie. Deklarację takiego doboru wykonuje się poprzez zaznaczenie okienka „Dobieraj dostępne tylko na magazynie”. Więcej informacji na temat doboru grzejników zawiera rozdział 4.3.4.

Wstępny dobór grzejnika pozwala na usprawnienie pracy z programem, gdyż w ten sposób w pomieszczeniach ogrzewanych jest zadeklarowany domyślny typ grzejnika i nie trzeba go wybierać w każdym pomieszczeniu indywidualnie. Użytkownik może oczywiście wybrać w danym pomieszczeniu typ grzejnika odmienny od zadeklarowanego domyślnie np. w łazience dobrać grzejnik łazienkowy.

Jeżeli Użytkownik nie wybrał w pozycji „Normy i opcje obliczeń” katalogów grzejników, z których chce korzystać w projekcie, może wybrać w tym miejscu programu, potrzebne katalogi grzejników przez skorzystanie z przycisku „Obsługa katalogów”.

Ostatnią pozycją są „Zmienne wyrażeń”. Zmienne wyrażeń służą do parametryzacji projektu. Parametryzacja polega na używaniu zmiennych, zamiast liczb przy określaniu wymiarów lub innych wartości w programie. Możliwość parametryzacji jest szczególnie przydatna dla audytorów, którzy wykonują analizy zależności rocznego zapotrzebowania energii od parametrów budynku i przeliczają wiele wariantów konstrukcyjnych jednego obiektu.

! Zaleca się deklarowanie zmiennych już na początku pracy z projektem. Zwalnia to Użytkownika od konieczności ręcznej zmiany wielu danych w projekcie.

Szczegółowy opis poszczególnych pól pozycji „Dane ogólne" znajduje się w rozdziale 4.3, a metoda obliczeń strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania na ciepło omówiona jest w dodatku – Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.