6.1.9. Kocioł i Źródło<br>

### 6.1.9. Kocioł i Źródło

Kocioł i źródło są elementami, które stanowią miejsce i symbol głównego punktu zasilającego instalację. W jednym arkuszu może być wprowadzonych wiele źródeł ciepła lub kotłów. W przypadku, gdy w projekcie występuje kilka źródeł – instalacje zasilane z poszczególnych źródeł nie mogą być ze sobą w żaden sposób połączone.

W projekcie może w ogóle nie być narysowanego źródła ciepła – należy wtedy w danych ogólnych projektu zadeklarować „Twórz wirtualne połączenia”, by instalacja mogła zostać poprawnie policzona. W takim wypadku tworzone jest wirtualne źródło, którego temperatura zasilania brana jest z danych ogólnych projektu. Jeżeli w projekcie projektuje się poza grzejnikami konwekcyjnymi również ogrzewanie płaszczyznowe należy tutaj wybrać dodatkowo funkcję „Rozdzielacze o.p podłączaj poprzez mieszacze”. Pozwala to na wyznaczenie dwóch wirtualnych obwodów regulacji, każdy z odpowiednią temperaturą zasilania. W przeciwnym wypadku temperatura zasilania na wirtualnym kotle zostanie dobrana ze względu na ogrzewanie płaszczyznowe, a nie grzejnikowe, co spowoduje problemy z doborem grzejników. Wirtualny kocioł zawsze znajduje się na najniższej obliczanej kondygnacji budynku – jest to uwzględniane w obliczeniach długości wirtualnych działek pomiędzy zdalnymi połączeniami, rozdzielaczami o.p. a źródłem.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut):

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

Dane elementu „Kocioł” / „Źródło”:

Symbol

Pole tekstowe. Wyświetlany w projekcie, bez znaczenia dla obliczeń, mający znaczenie podczas przeglądu wyników obliczeń, zwłaszcza gdy ilość źródeł >1 .

Rzędna [m]

Pole liczbowe. Rzędna środka geometrycznego źródła. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Temp. zasilania

Pole liczbowe. Temperatura zasilania dla danego źródła. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną przyjmowaną z danych ogólnych projektu.

Typ oporu źródła

Pole wyboru. Typ oporu własnego źródła – wybór z listy: znany opór / znane dzeta / znane kv.

Dzeta / kv / Opór

Pole liczbowe. Wartość do obliczenia oporu źródła.

Zastosowanie

Pole wyboru dostępne tylko dla elementu „źródło”. Deklaracja zastosowania źródła – ogrzewnictwo lub chłodnictwo. Po wyborze, pola w tabeli danych ulegają zmianie.

Rodzaj medium

Pole wyboru. Domyślnie jako medium w instalacji przypisana jest woda. Możliwa jest zmiana na inny czynnik, która spowoduje pojawienie się w tabeli dodatkowego pola „Udział medium”.

Udział medium [%]

Pole liczbowe. Jest to procentowy udział medium innego niż woda (np. glikol).

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa]

Pole liczbowe. Domyślnie przypisana jest wartość „(dobierz)”, która powoduje obliczenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji. Istnieje możliwość wpisania konkretnej wartości, która w trakcie obliczeń jest porównywana z wartością wymaganą i w razie potrzeby program może zapytać czy zmienić narzuconą wartość.

Ciśnienie statyczne [MPa]

Pole liczbowe. Domyślnie przypisane jest ciśnienie statyczne na poziomie 0,6 MPa. Możliwość zmiany wartości. Wartość ta nie bierze udziału w obliczeniach.

Poj. wodna źródła [dm3]

Pole liczbowe. Pojemność wodna źródła.

tz/qz min. OP

Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury dla ogrzewania płaszczyznowego zasilanego z tego źródła. Wartość brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

tz/qz max. OP

Pole liczbowe. Górna granica zakresu temperatury dla ogrzewania płaszczyznowego zasilanego z tego źródła. Wartość brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

Wygląd źródła ciepła

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy sposobu rysowania źródła lub wyboru rysunku źródła z „Galerii rysunków”.

Włączenia

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy sposobu rysowania zasilania i powrotu względem siebie.

Odstęp podł. rys.

Pole liczbowe. Odstęp punktów podłączeń na rysunku. Możliwość konfiguracji w celu dopasowania do szerokości odstępu rysowania działek.

Śr. przyłączy

Pole wyboru, charakterystyczne dla elementu „Kocioł”. Dla źródła ciepła należy wybrać z listy rodzaj oraz średnicę przyłącza.

Typ podłączenia

Pole wyboru charakterystyczne dla elementu „Kocioł”. Dla kotła wybór usytuowania symboli króćców podłączeniowych z listy możliwości.

Typ rysunkowy

Pole wyboru. Wybór z listy sposobu rysowania kotła: „Rysunek”, „Stojący”, „Wiszący”.

Rysunek

Osobny rysunek dla kotła lub źródła. Jeżeli pole „Typ rysunkowy” lub „Wygląd źródła ciepła” zostanie określone jako „Rysunek”, to w tym polu można wybrać jeden z wczytanych do „Galerii rysunków” lub dodać nowy.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu kotła/źrodła na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno „Wygląd elementów”. W oknie tym znajduje się lista z dostępnymi w projekcie elementami, których opis może być konfigurowany. Użytkownik może tworzyć nowy (poprzez skopiowanie istniejących) i konfigurować opisy elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Stan elementu

Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Jeżeli w projekcie istnieją dwa rodzaje ogrzewania centralne i płaszczyznowe podłączone do jednego rzeczywistego źródła ciepła, bez mieszacza dla pętli o.p to pierwszeństwo w doborze temperatury zasilania mają parametry ogrzewania płaszczyznowego i temp. zasilania jest dobierana z zakresu od „tz/qz min. O.P” do „tz/qz max. O.P”