5.2.6. Pomieszczenie<br>

### 5.2.6. Pomieszczenie

Istnieją dwa rodzaje pomieszczeń graficznych w programie. Jeden rodzaj to pomieszczenie utworzone z zamkniętego obszaru otoczonego ścianami – po utworzeniu takiego obszaru program automatycznie rozpoznaje nowy obiekt – pomieszczenie.

Drugi rodzaj to element wybrany z paska narzędzi i narysowany jako wielokąt. W takim wypadku pomieszczenie może podlegać obliczeniom strat ciepła w programie Instal-OZC, lecz wszystkie ściany, okna oraz drzwi muszą zostać tutaj zadeklarowane jako elementy tabelaryczne, czyli niepowiązane rysunkowo z edytorem graficznym.

Pomieszczenie stanowi kluczowy element na etapie edycji instalacji ogrzewania płaszczyznowego – tylko do pomieszczenia można wstawić powierzchnię grzewczą. Oba rodzaje pomieszczeń mają te same dane w tabeli. Dane pomieszczenia mają duże znaczenie podczas obliczeń, należy więc poświęcić im należytą uwagę.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

pomieszczenie zbudowane ze ścian pomieszczenie narysowane jako wielokąt

Dane elementu „Pomieszczenie”:

Symbol pom.

Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia ma charakter opisowy i służy do jego identyfikacji podczas edycji i w tabelach wyników. Program może zawierać predefiniowane nazwy pomieszczeń, determinujące również wartość temperatury pomieszczenia.

Opis

Pole tekstowe. Opis charakteryzujący pomieszczenie.

Mieszkanie

Pole wyboru. Z rozwijalnej listy istnieje możliwość wybrania mieszkania, a przez to przypisania pomieszczenia do wybranego z drzewka struktury budynku, mieszkania. Wybór ten może wpływać, zależnie od użytych norm, na niektóre obliczenia w programie Instal-OZC.

Pow. w.ś. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia w świetle. Wartość w nawiasie oznacza powierzchnię odczytaną przez program z rysunku. Można ją nadpisać wartością narzuconą. W celu powrotu do wartości odczytanej należy wpisać „?” i nacisnąć Enter.

Pow. w.o. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia podana w osiach ścian. Wartość w nawiasie oznacza powierzchnię odczytaną przez program z rysunku. Można ją nadpisać, w celu powrotu do wartości odczytanej należy wpisać „?” i nacisnąć Enter.

ti/qi [0C]

Pole liczbowe. Temperatura wewnętrzna pomieszczenia. Wartość domyślna ustalana jest w opcjach projektu w danych budynku. Wpisując w polu znak „-” określamy pomieszczenie jako atrium powodując, że program oblicza straty takiego pomieszczenia jako straty do zewnątrz.

Obliczane w Instal-OZC

Pole wyboru. Pozwala określić, czy straty ciepła pomieszczenia maja być liczone wskaźnikowo, czy w programie Instal-OZC.

Pomieszczenie ogrzewane

Pole wyboru. Pozwala określić czy pomieszczenie jest ogrzewane.

Q/F

Pole liczbowe. Wartość całkowitego zapotrzebowania ciepła pomieszczenia. Ponieważ do doboru grzejników należy brać pod uwagę stratę zredukowaną o część strat przez podłogę lub ścianę ogrzewaną, wartość ta ma charakter informacyjny. Pole może pozostać niewypełnione. Jeżeli obliczenia strat ciepła przeprowadzane są w Instal-OZC, wtedy w tabeli danych pojawi się wartość obliczona.

Qwym/Fwym

Pole kompleksowe. Wymagana moc odbiorników w pomieszczeniu. Jest to Q/F zredukowane (zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia zredukowane o część strat przez podłogę lub ścianę ogrzewaną), może być powiększone o zapotrzebowanie ciepła rozdzielone z innych pomieszczeń, w których Użytkownik zadeklarował rozdział strat ciepła do innych pomieszczeń. Sumaryczna moc cieplna ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i ew. innych grzejników powinna pokryć tą wartość. Pole to musi być wypełnione.

Z prawej strony pola znajduje się strzałka, która umożliwia otwarcie okienka edycji Qwym/Fwym. W tym okienku możliwa jest deklaracja czy straty ciepła pomieszczenia mają być obliczane w Instal-OZC. Można również uzupełnić dane odnośnie rodzajów ogrzewania w pomieszczeniu i ich procentowego udziału w pokryciu strat ciepła.

Udział OP [%]

Pole liczbowe. Procentowy udział ogrzewania płaszczyznowego w pokryciu wymaganej mocy odbiorników (Qwym/Fwym.) całego pomieszczenia. Domyślnie wartość ustawiona jest na (auto). W takim wypadku, jeśli w pomieszczeniu występuje ogrzewanie płaszczyznowe i grzejnikowe program stara się jak największą część zapotrzebowania ciepła pokryć przez OP, pozostała część strat uwzględniana jest w doborze grzejników. Użytkownik może narzucić inną wartość.

Qop/Fop

Pole liczbowe. Obliczona na podstawie Qwym/Fwym. i udziału OP wymagana moc ogrzewania płaszczyznowego w pomieszczeniu. Wartość ta stanowi punkt wyjścia dla projektu płaszczyzny grzejnej. Możliwość ręcznego narzucenia wartości – udział OP zostanie w takim wypadku przeliczony.

Udział grz. [%]

Pole liczbowe. Procentowy udział ogrzewania grzejnikowego w pokryciu wymaganej mocy odbiorników (Qwym/Fwym.) całego pomieszczenia. Domyślnie wartość ustawiona jest na (auto). W takim wypadku, jeśli w pomieszczeniu występuje ogrzewanie płaszczyznowe i grzejnikowe, program stara się jak największą część zapotrzebowania ciepła pokryć przez OP, pozostała część strat uwzględniana jest w doborze grzejników. Użytkownik może narzucić inną wartość.

Qgrz/Fgrz

Pole liczbowe. Obliczona na podstawie Qwym/Fwym. i udziału grz. wymagana moc ogrzewania grzejnikowego (konwekcyjnego) w pomieszczeniu. Wartość ta stanowi punkt wyjścia dla doboru grzejników. Możliwość ręcznego narzucenia wartości – udział grz. zostanie w takim wypadku przeliczony.

ti/qi poniżej

Pole liczbowe. Temperatura jaka panuje poniżej pomieszczenia, wykorzystywana przy obliczaniu ogrzewania podłogowego. Wpisanie konkretnej temperatury powoduje, że odpowiednie pola w danych PG należących do tego pomieszczenia nie będą podlegały edycji – narzucona tu wartość będzie przepisana do danych PG.

Jeśli w polu „ti/qi poniżej” zostanie wpisany znak „-” wtedy temperatura nie zostanie przypisana i dla każdej PG w pomieszczeniu można będzie wybrać inną wartość temp. poniżej.

Rozdział Qop/Fop ...

Pole kompleksowe. Sposób rozdziału straty ciepła (Qop/Fop) pomiędzy PG wprowadzone do pomieszczenia. Pole to może być edytowane dopiero po wprowadzeniu kilku PG do pomieszczenia. Domyślne ustawienie (auto) oznacza, że strata będzie automatycznie rozdzielana przez program pomiędzy dostępne w danym pomieszczeniu PG. W celu przeprowadzenia ręcznego rozdziału należy rozwinąć poniżej przedstawione okienko, zmienić ustawienie na „Podział ręczny” i rozdzielić stratę tak, aby suma wynosiła 100%. Można narzucić żądaną moc tylko części z PG w pomieszczeniu a program rozdzieli pozostałą część Q/F pomiędzy pozostałe PG. Wówczas wartości w nawiasach oznaczają, że dla tych PG moc cieplna zostanie określona automatycznie.

W dolnej części okienka znajduje się pole „Reszta Q/F min:”, które pokazuje minimalną wartość Q/F, która na pewno nie zostanie pokryta przez ogrzewania podłogowe. Wartość tego pola jest obliczana na podstawie powierzchni wprowadzonych PG i dostępnej dla nich tpp/qpp max., które determinują maksymalną (teoretycznie możliwą do uzyskania) moc OP w tym pomieszczeniu. Jeśli wartość ta jest mniejsza od Qop/Fop, pole „Reszta Q/F min:” zostanie wypełnione.

Rodzaj pom. ...

Pole wyboru. Rodzaj pomieszczenia (dla projektu ogrzewania płaszczyznowego) z uwagi na sposób użytkowania. W zależności od wybranej tutaj opcji określana jest zawartość umieszczonych poniżej pól dotyczących maksymalnych temperatur powierzchni podłogi, co w zasadniczy sposób wpływa na projekt ogrzewania podłogowego. Dostępne w tym polu opcje zależą od wytycznych producenta i mogą się zmieniać zależnie od wczytanego katalogu systemu ogrzewania. Dostępna jest też opcja „Inne”, która pozwala określić dowolny inny typ pomieszczenia niż dostępne do wyboru. Dla opcji „Inne” poniższe pola „tpp/qpp max. ...” można edytować, a więc można dowolnie określić dopuszczalną maksymalną temperaturę powierzchni podłogi w strefie wewnętrznej i brzegowej (tppmax / tppmax SB).

Termostat pok. (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Typ termostatu pokojowego, który znajduje się w pomieszczeniu. Zawartość listy wyboru jest zależna od wybranego w opcjach projektu/ogrzewanie płaszczyznowe systemu automatyki.

tppmax/qpp max

Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi w strefie wewnętrznej. Wartość widoczna w tym polu zależy od wybranego rodzaju pomieszczenia i wytycznych producenta. W przypadku, gdy wybrany jest rodzaj pomieszczenia „Inne”, zawartość pola można edytować, w pozostałych przypadkach ma ono charakter informacyjny.

tppmax SB/qpp maxSB

Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi w strefie brzegowej stanowiącej oddzielny obwód. Właściwości pola – patrz powyższy opis dla „tppmax/qpp max”.

Przyłącza ...

Pole kompleksowe. Pole to wyświetla sumę długości przyłączy przechodzących przez wszystkie PG znajdujące się w danym pomieszczeniu. Szczegółowy opis tabelki przyłączy znajduje się w rozdziale 6.3.3.3.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu pomieszczenia na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć (poprzez skopiowanie) i konfigurować wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Opis na wydruku

Pole wyboru. Umożliwia wyłączenie drukowania pola zawierającego opis pomieszczenia. Jeżeli pole to ustawione jest na „Nie”, to opis pomieszczenia będzie widoczny tylko podczas edycji, natomiast nie będzie widoczny na podglądzie wydruku i nie zostanie wydrukowany.